**3.1. Образец на Предложение за изпълнение на поръчката**

**за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на студозащитно облекло“ - реф. № 84/2018 г., обособена позиция № 1 - Доставка на яке студозащитно;**

ДО:

**„Мини Марица-Изток“ ЕАД – гр. Раднево**

ул. “Георги Димитров” № 13

От:

........................................................ – гр. .........................

**УВАЖАЕМИ дами и ГОСПОДА,**

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на поръчка с предмет: **„Доставка на студозащитно облекло“ - реф. № 84/2018 г., обособена позиция № 1 - Доставка на яке студозащитно;**

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката включен в обособената позиция, изискван от Възложителя.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Декларираме, че приемаме условията в клаузите на проекта на договор.

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 5 месеца от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.

**Предложените от нас условия са, както следва:**

**Срок за изпълнение на дейностите: 24 месецаот сключване на договор**;

**Начин на изпълнение**: на партиди, като първата партида, включваща 200 броя якета, описани по размер в техническата спецификация се доставят до …….. (словом:…………) календарни дни след датата на сключване на договора.Срок за доставка по втората партида, включваща останалите количества и размери се доставя до до …….. (словом:…………) календарни дни от датата на получаване на заявката.

**Място на изпълнение:** DDP складова база на Възложителя /Инкотермс 2010/ - отдел „Логистика и контрол“ в град Раднево.

Приемаме условието, че Възложителят не е длъжен да заяви и получи цялото количество по предмета на поръчката и не носи отговорност за това.

**Документи при всяка доставка:** При всяка доставка, се задължаваме да представим на Възложителя следните документи, гарантиращи произхода и качеството на доставените изделия:

- Сертификати за качество на доставените изделия, издадени от производителя;

- Сертификат за произход на студозащитно облекло;

- Оригинални опаковъчни листи, придружаващи доставката и спецификация по размери;

- Оригинални гаранционни карти на изделието, с включени всички гаранционни условия;

- Инструкция и/или указания за употреба на български език;

- При доставката на съответната партида да бъде придружена с протокол за изпитване на партидата от акредитирана лаборатория, съгласно действащите БДС EN по ISO.

- Приемо-предавателен протокол.

- Фактура-оригинал.

Предлаганите от нас изделия отговарят на всички изисквания на възложителя.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

**Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:**

1. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и цялата свързана с него документация, в случай, че не е законен представител. ***Забележка:*** *представя се само ако това лице не е законен представител.*

2. Подробно техническо описание на изделията, подлежащи на доставка.

3. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията и условия, свързани с изпълнението на поръчката.

4. Други документи и доказателства съгласно изискванията посочени в т.1.6 от Документацията и т.4 от Техническата спецификация.

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име и фамилия)*

**ОБРАЗЕЦ – Приложение 2**

**..............................................................................................................................................................**

[*наименование на участника*]

ПОДРОБНО ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЯТА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ДОСТАВКА

**І. Количество:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **SAP №** | **Наименование** | **Мерна единица** | **Количество** |
| 1 | 13\*276 | **Яке студозащитно** | **Брой** | **350** |

**Първата партида включва:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Размер/ръст** | **Бр.** | **Размер/ръст** | **Бр.** |
| 56/176 | 10 | 62/170 | 15 |
| 56/182 | 10 | 62/176 | 15 |
| 58/170 | 15 | 62/182 | 15 |
| 58/176 | 15 | 64/170 | 10 |
| 58/182 | 15 | 64/176 | 10 |
| 60/170 | 15 | 64/182 | 10 |
| 60/176 | 15 | 66/170 | 4 |
| 60/182 | 15 | 66/176 | 4 |
|  |  | 66/182 | 7 |
|  |  | **общо** | **200** |

\****Забележка: Представените количества на изделията по размери и ръстове се отнасят само за първата партида. Останалите количества ще се заявяват в процеса на изпълнение на договора.***

Декларираме, че производител на платовете е: ……………………..

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име и фамилия)*

**ОБРАЗЕЦ – Приложение 3**

**..............................................................................................................................................................**

[*наименование на участника*]

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТОКАТА/ИЗДЕЛИЯТА, И/ИЛИ МАТЕРИАЛИТЕ ВЛАГАНИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ИЗДЕЛИЯТА И УСЛОВИЯ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

|  |  |
| --- | --- |
| **Изисквания на Възложителя** | **Предложение на участника** |
| **Технически параметри на изделията**  **Изработва се от лицев плат, вата и хастар.**  **а/ Материал:**  **Лицев плат** - 67/33% П/ПЕ (+/-5%):  - площна маса - 240 гр. кв.м. (+/-5%); хидрофобиран; фолийно каширан с дишаща мембрана;  - тип на плата - „Lamethan” или негов еквивалент;  - цвят: тъмно син със следните цветни координати: L=21.49; a=-0.19; b=-5.90; C=5.90; h=268.13; X=3.19; Y=3.38; Z=4.71; x=0.2829; y=0.2995, съгласно Стандарт за координати на цвят: БДС EN ISO 105 J01:2003 или еквивалентен. Цветна разлика ΔЕ макс 2.000 (съгласно показател възпроизводимост на зададения цвят), съгласно стандарти БДС EN ISO 105-J01:2003, БДС EN ISO 105-J03:2009 или еквивалентни.  **Вата -** 100% ПЕ, площна маса - 120 гр. кв.м. (+/-5%);  **Хастар** - 67/33 % ПЕ/П (+/-5%), площна маса - 120 гр. кв.м. (+/-5%);  - цвят: тъмно син, близък до цвета на лицевия плат.  **Състава, качествата на плата и обмерните данни на якето се доказват с Протокол за изпитване на плата и мостра размер 56/182 от Акредитирана лаборатория *(показателите, подлежащи на изпитания са съгласно таблица в Техническата спецификация)*** | Описва се подробно |
| **б/ Техническо описание:**  Якето се състои от две предни части, гръб, ръкави и яка.  **Предните части** са прави. При линията на гърдите са монтирани два външни джоба тип „мех“ (разширение) - (височина – 16 см., ширина – 13 см. ширина на разширението тип „мех“ - 2,5 см.) покрити с капаци, които се закопчават с две тик-так черни метални копчета. Джобовете се изработват с по две фалди, поставени по вътрешните вертикални страни. На лицевата част, от талията на долу се изработват два наклонени вътрешни  джоба - с широка филетка (дължина – 16 см. и ширина - 3 см.). Предните части се закопчават с пластмасов цип (лят) от колана до края на яката.  Ципът е покрит с два канона, като на десния канон са изработени два улея за отичане на вода. Закопчават се с четири броя тик-так черни метални копчета.  **Гръб:** гърбът е прав. Предните части и гърбът завършват в ханша с колан широк 5 см., с ластично пристягане от двете страни на ханша по 10 см.  **Ръкавите** са прави, свалящи се, прикачени със спирален цип (6 мм), скрит. В линията на китката ръкавите се изработват с маншет и щрифелка. Закопчват се с тик-так черни метални копчета – едно горно и две долни (за регулиране на маншета).  **Яка**: яката е права.  Хастара и ватата са неподвижно прикрепени към лицевия плат на якето.  На лявата предна част на хастара има пришит джоб /размери 16х16 см./ с копче черно пластмасово.  Двойни лицеви шевове: на горни джобове, капаци, филетки, яката, на ръкавните извивки, раменните шевове, ръкави, предници до ципа, колан, маншети и щрифелки.  Краен лицев шев: страничен шев на якето, вътрешен шев на ръкавите.  Понтиране: горните джобове в двата горни ъгъла, капаци, филетки - в двата ъгъла, на ръкавните извивки – в началото и края на ципа. Вътрешния джоб – в ъглите.  Подлепване на всички шевове на лицевата част - (рамо, яка, страничен шев, горни джобове и капаци, ръкави)  През гърба, долния край на ръкавите и през гърдите под горните джобове чрез термо апликиране е закрепена към основния плат, диагонално сегментирана светлоотразителна лента със широчина - 5 см.  **в/ Емблема**: щампована, разположена върху левия горен джоб. Размери – както е описано на схемата.  Цвят на щампата - светлоотразителна. Фон на емблемата – лицевия плат на якето.  Размери на емблемата: ширина (Ш) - 9 см.; височина (В) – 7 см.  Размери на буквите:  “И”- височина (В) - 2.5 см., ширина (Ш) - 3.5 см., дебелина (Д) - 0.8 см.  “М”- височина (В) - 2.5 см., ширина (Ш) - 5.5 см., дебелина (Д) - 0.8 см.  emblema | Описва се подробно |
| **Стандарт/и на които да отговарят (задължително се посочва *или еквивалент*) готовите изделия: БДС EN ISO 13688:2013 или еквивалент** | Описва се подробно |
| Гаранционният срок на изделията не може да бъде по-малък от: 48 (четиридесет и осем) месеца след датата на доставка и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок. При рекламации на изделия, Изпълнителят заменя изделията с нови, изцяло за своя сметка в срок до 15 (петнадесет) календарни дни след датата на подписване на протокола за рекламация.  **Окомплектовка и съхранение:**  Върху всяко изделие се зашива етикет, указващ производител, състав на плата, размер/ръст, начин на пране и гладене, знак за съответствие СЕ.  Опаковането се извършва в полиетиленови прозрачни пликове по отделно за всяко изделие или комплект, след което се опаковат по 5, 10 или 20 бр. в кашони. На плика се поставя етикет, който съдържа следната информация: наименование на изделието, фирма-изпълнител, размер/ръст на образеца. | Описва се подробно |

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име и фамилия)*

**3.2. Образец на Предложение за изпълнение на поръчката**

**за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на студозащитно облекло“ - реф. № 84/2018 г., обособена позиция № 2 - Доставка на костюм студозащитен /двойка/ - яке и панталон;**

ДО:

**„Мини Марица-Изток“ ЕАД – гр. Раднево**

ул. “Георги Димитров” № 13

От:

........................................................ – гр. .........................

**УВАЖАЕМИ дами и ГОСПОДА,**

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на поръчка с предмет: **„Доставка на студозащитно облекло“ - реф. № 84/2018 г., обособена позиция № 2 - Доставка на костюм студозащитен /двойка/ - яке и панталон;**

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката включен в обособената позиция, изискван от Възложителя.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Декларираме, че приемаме условията в клаузите на проекта на договор.

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 5 месеца от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.

**Предложените от нас условия са, както следва:**

**Срок за изпълнение на дейностите: 24 месецаот сключване на договор**;

**Начин на изпълнение**: на партиди, като първата партида, включваща 200 броя комплекта, описани по размер в техническата спецификация се доставят до …….. (словом:…………) календарни дни след датата на сключване на договора.Срок за доставка по втората партида, включваща останалите количества и размери се доставя до до …….. (словом:…………) календарни дни от датата на получаване на заявката.

**Място на изпълнение:** DDP складова база на Възложителя /Инкотермс 2010/ - отдел „Логистика и контрол“ в град Раднево.

Приемаме условието, че Възложителят не е длъжен да заяви и получи цялото количество по предмета на поръчката и не носи отговорност за това.

**Документи при всяка доставка:** При всяка доставка, се задължаваме да представим на Възложителя следните документи, гарантиращи произхода и качеството на доставените изделия:

- Сертификати за качество на доставените изделия, издадени от производителя;

- Сертификат за произход на студозащитно облекло;

- Оригинални опаковъчни листи, придружаващи доставката и спецификация по размери;

- Оригинални гаранционни карти на изделието, с включени всички гаранционни условия;

- Инструкция и/или указания за употреба на български език;

- При доставката на съответната партида да бъде придружена с протокол за изпитване на партидата от акредитирана лаборатория, съгласно действащите БДС EN по ISO.

- Приемо-предавателен протокол.

- Фактура-оригинал.

Предлаганите от нас изделия отговарят на всички изисквания на възложителя.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

**Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:**

1. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и цялата свързана с него документация, в случай, че не е законен представител. ***Забележка:*** *представя се само ако това лице не е законен представител.*

2. Подробно техническо описание на изделията, подлежащи на доставка.

3. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията и условия, свързани с изпълнението на поръчката.

4. Други документи и доказателства съгласно изискванията посочени в т.1.6 от Документацията и т.4 от Техническата спецификация.

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име и фамилия)*

**ОБРАЗЕЦ – Приложение 2**

**..............................................................................................................................................................**

[*наименование на участника*]

ПОДРОБНО ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЯТА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ДОСТАВКА

**І. Количество:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **SAP №** | **Наименование** | **Мерна единица** | **Количество** |
| 1 | 13\*17 | **Костюм студозащитен (двойка) - яке и панталон** | **Брой, комплекти** | **830** |

**Първата партида включва:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Размер/ръст** | **Бр. к-та** | **Размер/ръст** | **Бр. к-та** |
| 54/176 | 15 | 64/170 | 10 |
| 54/182 | 15 | 64/176 | 10 |
| 58/170 | 15 | 64/182 | 10 |
| 58/176 | 15 | 66/182 | 3 |
| 58/182 | 15 | 66/188 | 2 |
| 60/170 | 15 |  |  |
| 60/176 | 15 |  |  |
| 60/182 | 15 |  |  |
| 62/170 | 15 |  |  |
| 62/176 | 15 |  |  |
| 62/182 | 15 | **общо** | **200** |

\****Забележка: Представените количества на изделията по размери и ръстове се отнасят само за първата партида. Останалите количества ще се заявяват в процеса на изпълнение на договора.***

Декларираме, че производител на платовете е: ……………………..

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име и фамилия)*

**ОБРАЗЕЦ – Приложение 3**

**..............................................................................................................................................................**

[*наименование на участника*]

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТОКАТА/ИЗДЕЛИЯТА, И/ИЛИ МАТЕРИАЛИТЕ ВЛАГАНИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ИЗДЕЛИЯТА И УСЛОВИЯ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

|  |  |
| --- | --- |
| **Изисквания на Възложителя** | **Предложение на участника** |
| **Технически параметри на изделията**  **А/. ЯКЕ**  **Изработва се от лицев плат, вата и хастар.**  **а/ Материал:**  **Лицев плат** - 67/33% П/ПЕ (+/-5%);  - площна маса - 240 гр. кв.м. (+/-5%); хидрофобиран; фолийно каширан с дишаща мембрана;  - тип на плата - „Lamethan” или негов еквивалент;  - цвят: тъмно син със следните цветни координати: L=21.49; a=-0.19; b=-5.90; C=5.90; h=268.13; X=3.19; Y=3.38; Z=4.71; x=0.2829; y=0.2995, съгласно Стандарт за координати на цвят: БДС EN ISO 105 J01:2003 или еквивалентен. Цветна разлика ΔЕ макс 2.000 (съгласно показател възпроизводимост на зададения цвят), съгласно стандарти БДС EN ISO 105-J01:2003, БДС EN ISO 105-J03:2009 или еквивалентни.  **Вата -** 100% ПЕ; площна маса - 120 гр. кв.м. (+/-5%);  **Хастар** - 67/33 % ПЕ/П (+/-5%); площна маса - 120 гр. кв.м. (+/-5%);  - цвят: тъмно син, близък до цвета на лицевия плат.  **Б/. ПАНТАЛОН СТУДОЗАЩИТЕН**  **Изработва се от лицев плат, вата и хастар.**  **а/ Материал:**  **Лицев плат** - 67/33% П/ПЕ (+/-5%);  - площна маса - 240 гр. кв.м. (+/-5%); хидрофобиран; фолийно каширан с дишаща мембрана;  - тип на плата - „Lamethan” или еквивалентен;  - цвят: тъмно син със следните цветни координати: L=21.49; a=-0.19; b=-5.90; C=5.90; h=268.13; X=3.19; Y=3.38; Z=4.71; x=0.2829; y=0.2995, съгласно Стандарт за координати на цвят: БДС EN ISO 105 J01:2003 или еквивалентен. Цветна разлика ΔЕ макс 2.000 (съгласно показател възпроизводимост на зададения цвят), съгласно стандарти БДС EN ISO 105-J01:2003, БДС EN ISO 105-J03:2009 или еквивалентни.  **Вата за подвижната подплата** - 100% ПЕ, площна маса - 120 гр./кв.м. (+/-5%);  **Хастар за панталона** - 100% ПЕ, площна маса – от 50 до 80 гр./кв.м.;  **Подвижна подплата** - 67/33% ПЕ/П (+/-5%), площна маса - 120 гр./кв.м. (+/-5%).  - цвят: тъмно син, близък до цвета на лицевия плат.  **Състава, качествата на плата и обмерните данни на комплекта двойка (яке и панталон) се доказват с Протокол за изпитване на плата и мостра размер 56/182 от Акредитирана лаборатория *(показателите, подлежащи на изпитания са съгласно таблица в Техническата спецификация)*** | Описва се подробно |
| **б/ Техническо описание:**  Якето се състои от две предни части, гръб, ръкави и яка.  **Предните части** са прави. При линията на гърдите са монтирани два външни джоба тип „мех“ (разширение) - (височина – 16 см., ширина – 13 см. ширина на разширението тип „мех“ - 2,5 см.) покрити с капаци, които се закопчават с две тик-так черни метални копчета. Джобовете се изработват с по две фалди, поставени по вътрешните вертикални страни. На лицевата част, от талията на долу се изработват два наклонени вътрешни  джоба - с широка филетка (дължина – 16 см. и ширина - 3 см.). Предните части се закопчават с пластмасов цип (лят) от колана до края на яката.  Ципът е покрит с два канона, като на десния канон са изработени два улея за отичане на вода. Закопчават се с четири броя тик-так черни метални копчета.  **Гръб:** гърбът е прав. Предните части и гърбът завършват в ханша с колан широк 5 см., с ластично пристягане от двете страни на ханша по 10 см.  **Ръкавите** са прави, свалящи се, прикачени със спирален цип (6 мм), скрит. В линията на китката ръкавите се изработват с маншет и щрифелка. Закопчват се с тик-так черни метални копчета – едно горно и две долни (за регулиране на маншета).  **Яка**: яката е права.  Хастара и ватата са неподвижно прикрепени към лицевия плат на якето.  На лявата предна част на хастара има пришит джоб /размери 16х16 см./ с копче черно пластмасово.  Двойни лицеви шевове: на горни джобове, капаци, филетки, яката, на ръкавните извивки, раменните шевове, ръкави, предници до ципа, колан, маншети и щрифелки.  Краен лицев шев: страничен шев на якето, вътрешен шев на ръкавите.  Понтиране: горните джобове в двата горни ъгъла, капаци, филетки - в двата ъгъла, на ръкавните извивки – в началото и края на ципа. Вътрешния джоб – в ъглите.  Подлепване на всички шевове на лицевата част - (рамо, яка, страничен шев, горни джобове и капаци, ръкави)  През гърба, долния край на ръкавите и през гърдите под горните джобове чрез термо апликиране е закрепена към основния плат, диагонално сегментирана светлоотразителна лента със широчина - 5 см.  **в/ Емблема**: щампована, разположена върху левия горен джоб. Размери – както е описано на схемата.  Цвят на щампата - светлоотразителна. Фон на емблемата – лицевия плат на якето.  Размери на емблемата: ширина (Ш) - 9 см.; височина (В) – 7 см.  Размери на буквите:  “И”- височина (В) - 2.5 см., ширина (Ш) - 3.5 см., дебелина (Д) - 0.8 см.  “М”- височина (В) - 2.5 см., ширина (Ш) - 5.5 см., дебелина (Д) - 0.8 см.  emblema  **Б/ Техническо описание:**  **Панталонът се състои от две предни, две задни части и колан с гайки.**  **Предните части:** са с по един наклонен вътрешен джоб тип (италиански) с отвор - 16 см., понтиран в двата края.  На задната дясна част на панталона се изработва джоб с филетка с дължина 16 см, ширина 1,5 см.  На левия страничен шев има мех джоб с капак. Меховете са от двете вертикални страни на джоба. Размери на джоба: дължина 19 см, ширина 18 см, ширина на меха 4 см.  **Закопчаване:** закопчаването на предните части става посредством илици и пет броя черни пластмасови копчета.  **Колан:** широчина - 6 см. На колана се поставят 7 бр. широки гайки /5 см./. Пришита е лента за подвижната подплата, на която са поставени 9 илика.  **Хастар:** 100% ПЕ неподвижно прикрепен към лицето. В долния край над подгъва в страничния и вътрешен шев са зашити черни пластмасови копчета за закрепване на подвижния хастар  **Подплата:** Двойно капитонирана вата с хастар обазована при талията, шлица и подгъва на крачолите. Над подгъва в страничния и вътрешния е пришита ластична лента с илик за закопчаване към панталона. На талията се пришиват 9 броя пластмасови черни копчета за закопчаване към лицето.  **Двоени лицеви шевове:** предни (италиански джобове) страничен джоб тип „мех“ и капак, седалищен – преден и заден, страничен, вътрешен шев, гайки  **Понтиране:** преден джоб, филетка заден джоб, шлиц, страничен мех джоб в четирите ъгъла, капак, гайки в четирите края.  Подлепване на всички шевове на лицевата част.  През долния край на крачолите, по цялата обиколка чрез термо апликиране е закрепена към основния плат, диагонално сегментирана светлоотразителна лента със широчина - 5 см. | Описва се подробно |
| **Стандарт/и на които да отговарят (задължително се посочва *или еквивалент*) готовите изделия: БДС EN ISO 13688:2013 или еквивалент** | Описва се подробно |
| Гаранционният срок на изделията не може да бъде по-малък от: 48 (четиридесет и осем) месеца след датата на доставка и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок. При рекламации на изделия, Изпълнителят заменя изделията с нови, изцяло за своя сметка в срок до 15 (петнадесет) календарни дни след датата на подписване на протокола за рекламация.  **Окомплектовка и съхранение:**  Върху всяко изделие се зашива етикет, указващ производител, състав на плата, размер/ръст, начин на пране и гладене, знак за съответствие СЕ.  Опаковането се извършва в полиетиленови прозрачни пликове по отделно за всяко изделие или комплект, след което се опаковат по 5, 10 или 20 бр. в кашони. На плика се поставя етикет, който съдържа следната информация: наименование на изделието, фирма-изпълнител, размер/ръст на образеца. | Описва се подробно |

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име и фамилия)*

**3.3. Образец на Предложение за изпълнение на поръчката**

**за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на студозащитно облекло“ - реф. № 84/2018 г., обособена позиция № 3 - Доставка на костюм студозащитен /тройка/ -яке, полушуба и панталон.**

ДО:

**„Мини Марица-Изток“ ЕАД – гр. Раднево**

ул. “Георги Димитров” № 13

От:

........................................................ – гр. .........................

**УВАЖАЕМИ дами и ГОСПОДА,**

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на поръчка с предмет: **„Доставка на студозащитно облекло“ - реф. № 84/2018 г., обособена позиция № 3 - Доставка на костюм студозащитен /тройка/ -яке, полушуба и панталон.**

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката включен в обособената позиция, изискван от Възложителя.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Декларираме, че приемаме условията в клаузите на проекта на договор.

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 5 месеца от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.

**Предложените от нас условия са, както следва:**

**Срок за изпълнение на дейностите: 24 месецаот сключване на договор**;

**Начин на изпълнение**: на партиди, като първата партида, включваща 3 252 броя комплекта, описани по размер в техническата спецификация се доставят до …….. (словом:…………) календарни дни след датата на сключване на договора.Срок за доставка по втората партида, включваща останалите количества и размери се доставя до до …….. (словом:…………) календарни дни от датата на получаване на заявката.

**Място на изпълнение:** DDP складова база на Възложителя /Инкотермс 2010/ - отдел „Логистика и контрол“ в град Раднево.

Приемаме условието, че Възложителят не е длъжен да заяви и получи цялото количество по предмета на поръчката и не носи отговорност за това.

**Документи при всяка доставка:** При всяка доставка, се задължаваме да представим на Възложителя следните документи, гарантиращи произхода и качеството на доставените изделия:

- Сертификати за качество на доставените изделия, издадени от производителя;

- Сертификат за произход на студозащитно облекло;

- Оригинални опаковъчни листи, придружаващи доставката и спецификация по размери;

- Оригинални гаранционни карти на изделието, с включени всички гаранционни условия;

- Инструкция и/или указания за употреба на български език;

- При доставката на съответната партида да бъде придружена с протокол за изпитване на партидата от акредитирана лаборатория, съгласно действащите БДС EN по ISO.

- Приемо-предавателен протокол.

- Фактура-оригинал.

Предлаганите от нас изделия отговарят на всички изисквания на възложителя.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

**Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:**

1. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и цялата свързана с него документация, в случай, че не е законен представител. ***Забележка:*** *представя се само ако това лице не е законен представител.*

2. Подробно техническо описание на изделията, подлежащи на доставка.

3. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията и условия, свързани с изпълнението на поръчката.

4. Други документи и доказателства съгласно изискванията посочени в т.1.6 от Документацията и т.4 от Техническата спецификация.

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име и фамилия)*

**ОБРАЗЕЦ – Приложение 2**

**..............................................................................................................................................................**

[*наименование на участника*]

ПОДРОБНО ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЯТА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ДОСТАВКА

**І. Количество:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SAP №** | **Наименование** | **Мерна единица** | **Количество** |
| 13\*16 | ***Костюм студозащитен (тройка) –***  ***яке, полушуба и панталон*** | бр. комплекта | 7 200 |

**Първата партида включва:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Размер/ръст** | **Бр. к-та** | **Размер/ръст** | **Бр. к-та** | **Размер/ръст** | **Бр. к-та** |
| 44/164 | 8 | 54/170 | 50 | 62/182 | 55 |
| 44/170 | 10 | 54/176 | 305 | 62/188 | 36 |
| 46/164 | 8 | 54/182 | 177 | 64/176 | 15 |
| 46/170 | 18 | 54/188 | 56 | 64/182 | 51 |
| 46/176 | 63 | 56/170 | 32 | 64/188 | 37 |
| 46/182 | 24 | 56/176 | 205 | 66/170 | 0 |
| 48/170 | 50 | 56/182 | 153 | 66/176 | 3 |
| 48/176 | 144 | 56/188 | 44 | 66/182 | 34 |
| 48/182 | 76 | 58/170 | 35 | 66/188 | 26 |
| 48/188 | 1 | 58/176 | 145 | 68/176 | 5 |
| 50/170 | 75 | 58/182 | 94 | 68/182 | 15 |
| 50/176 | 196 | 58/188 | 50 | 68/188 | 10 |
| 50/182 | 118 | 60/170 | 20 | 70/176 | 2 |
| 50/188 | 12 | 60/176 | 83 | 70/182 | 12 |
| 52/170 | 63 | 60/182 | 57 | 70/188 | 15 |
| 52/176 | 302 | 60/188 | 36 | **общо** | **3 252** |
| 52/182 | 156 | 62/170 | 10 |  |  |
| 52/188 | 22 | 62/176 | 38 |  |  |

\****Забележка: Представените количества на изделията по размери и ръстове се отнасят само за първата партида. Останалите количества ще се заявяват в процеса на изпълнение на договора.***

Декларираме, че производител на платовете е: ……………………..

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име и фамилия)*

**ОБРАЗЕЦ – Приложение 3**

**..............................................................................................................................................................**

[*наименование на участника*]

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТОКАТА/ИЗДЕЛИЯТА, И/ИЛИ МАТЕРИАЛИТЕ ВЛАГАНИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ИЗДЕЛИЯТА И УСЛОВИЯ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

|  |  |
| --- | --- |
| **Изисквания на Възложителя** | **Предложение на участника** |
| **Технически параметри на изделията**  **А/. ЯКЕ**  **Изработва се от лицев плат, вата и хастар.**  **а/ Материал:**  **Лицев плат** - 67/33% П/ПЕ (+/-5%);  - площна маса - 240 гр. кв.м. (+/-5%); хидрофобиран; фолийно каширан с дишаща мембрана;  - тип на плата - „Lamethan” или негов еквивалент;  - цвят: тъмно син със следните цветни координати: L=21.49; a=-0.19; b=-5.90; C=5.90; h=268.13; X=3.19; Y=3.38; Z=4.71; x=0.2829; y=0.2995, съгласно Стандарт за координати на цвят: БДС EN ISO 105 J01:2003 или еквивалентен. Цветна разлика ΔЕ макс 2.000 (съгласно показател възпроизводимост на зададения цвят), съгласно стандарти БДС EN ISO 105-J01:2003, БДС EN ISO 105-J03:2009 или еквивалентни.  **Вата -** 100% ПЕ; площна маса - 120 гр. кв.м. (+/-5%);  **Хастар** - 67/33 % ПЕ/П (+/-5%); площна маса - 120 гр. кв.м. (+/-5%);  - цвят: тъмно син, близък до цвета на лицевия плат.  **Б/. ПАНТАЛОН СТУДОЗАЩИТЕН**  **Изработва се от лицев плат, вата и хастар.**  **а/ Материал:**  **Лицев плат** - 67/33% П/ПЕ (+/-5%);  - площна маса - 240 гр. кв.м. (+/-5%); хидрофобиран; фолийно каширан с дишаща мембрана;  - тип на плата - „Lamethan” или еквивалентен;  - цвят: тъмно син със следните цветни координати: L=21.49; a=-0.19; b=-5.90; C=5.90; h=268.13; X=3.19; Y=3.38; Z=4.71; x=0.2829; y=0.2995, съгласно Стандарт за координати на цвят: БДС EN ISO 105 J01:2003 или еквивалентен. Цветна разлика ΔЕ макс 2.000 (съгласно показател възпроизводимост на зададения цвят), съгласно стандарти БДС EN ISO 105-J01:2003, БДС EN ISO 105-J03:2009 или еквивалентни.  **Вата за подвижната подплата** - 100% ПЕ, площна маса - 120 гр./кв.м. (+/-5%);  **Хастар за панталона** - 100% ПЕ, площна маса – от 50 до 80 гр./кв.м.;  **Подвижна подплата** - 67/33% ПЕ/П (+/-5%), площна маса - 120 гр./кв.м. (+/-5%).  - цвят: тъмно син, близък до цвета на лицевия плат.  **В/. ПОЛУШУБА СТУДОЗАЩИТНА**  Изработва се от лицев плат, вата и хастар.  **а/ Материал:**  **Лицев плат** - 67/33% П/ПЕ (+/-5%);  - площна маса 240 гр. кв.м. (+/-5%); хидрофобиран; фолийно каширан с дишаща мембрана;  - тип на плата - „Lamethan” или еквивалентен;  - цвят: тъмно син със следните цветни координати: L=21.49; a=-0.19; b=-5.90; C=5.90; h=268.13; X=3.19; Y=3.38; Z=4.71; x=0.2829; y=0.2995, съгласно Стандарт за координати на цвят: БДС EN ISO 105 J01:2003 или еквивалентен. Цветна разлика ΔЕ макс 2.000 (съгласно показател възпроизводимост на зададения цвят), съгласно стандарти БДС EN ISO 105-J01:2003, БДС EN ISO 105-J03:2009 или еквивалентни.  **Вата -** 100% ПЕ;  площна маса 120 гр./кв.м. (+/-5%) за ръкавите и 200 гр./кв.м. (+/-5%) за предница и гръб;  **Хастар** - 67/33% ПЕ/П (+/-5%), площна маса - 120 гр./кв.м. (+/-5%);  - цвят: тъмно син, близък до цвета на лицевия плат.  **Състава, качествата на плата и обмерните данни на комплекта тройка (яке, полушуба и панталон) се доказват с Протокол за изпитване на плата и мостра размер 56/182 от Акредитирана лаборатория *(показателите, подлежащи на изпитания са съгласно таблица в Техническата спецификация)*** | Описва се подробно |
| **б/ Техническо описание:**  Якето се състои от две предни части, гръб, ръкави и яка.  **Предните части** са прави. При линията на гърдите са монтирани два външни джоба тип „мех“ (разширение) - (височина – 16 см., ширина – 13 см. ширина на разширението тип „мех“ - 2,5 см.) покрити с капаци, които се закопчават с две тик-так черни метални копчета. Джобовете се изработват с по две фалди, поставени по вътрешните вертикални страни. На лицевата част, от талията на долу се изработват два наклонени вътрешни  джоба - с широка филетка (дължина – 16 см. и ширина - 3 см.). Предните части се закопчават с пластмасов цип (лят) от колана до края на яката.  Ципът е покрит с два канона, като на десния канон са изработени два улея за отичане на вода. Закопчават се с четири броя тик-так черни метални копчета.  **Гръб:** гърбът е прав. Предните части и гърбът завършват в ханша с колан широк 5 см., с ластично пристягане от двете страни на ханша по 10 см.  **Ръкавите** са прави, свалящи се, прикачени със спирален цип (6 мм), скрит. В линията на китката ръкавите се изработват с маншет и щрифелка. Закопчват се с тик-так черни метални копчета – едно горно и две долни (за регулиране на маншета).  **Яка**: яката е права.  Хастара и ватата са неподвижно прикрепени към лицевия плат на якето.  На лявата предна част на хастара има пришит джоб /размери 16х16 см./ с копче черно пластмасово.  Двойни лицеви шевове: на горни джобове, капаци, филетки, яката, на ръкавните извивки, раменните шевове, ръкави, предници до ципа, колан, маншети и щрифелки.  Краен лицев шев: страничен шев на якето, вътрешен шев на ръкавите.  Понтиране: горните джобове в двата горни ъгъла, капаци, филетки - в двата ъгъла, на ръкавните извивки – в началото и края на ципа. Вътрешния джоб – в ъглите.  Подлепване на всички шевове на лицевата част - (рамо, яка, страничен шев, горни джобове и капаци, ръкави)  През гърба, долния край на ръкавите и през гърдите под горните джобове чрез термо апликиране е закрепена към основния плат, диагонално сегментирана светлоотразителна лента със широчина - 5 см.  **в/ Емблема**: щампована, разположена върху левия горен джоб. Размери – както е описано на схемата.  Цвят на щампата - светлоотразителна. Фон на емблемата – лицевия плат на якето.  Размери на емблемата: ширина (Ш) - 9 см.; височина (В) – 7 см.  Размери на буквите:  “И”- височина (В) - 2.5 см., ширина (Ш) - 3.5 см., дебелина (Д) - 0.8 см.  “М”- височина (В) - 2.5 см., ширина (Ш) - 5.5 см., дебелина (Д) - 0.8 см.  emblema  **Б/ Техническо описание:**  **Панталонът се състои от две предни, две задни части и колан с гайки.**  **Предните части:** са с по един наклонен вътрешен джоб тип (италиански) с отвор - 16 см., понтиран в двата края.  На задната дясна част на панталона се изработва джоб с филетка с дължина 16 см, ширина 1,5 см.  На левия страничен шев има мех джоб с капак. Меховете са от двете вертикални страни на джоба. Размери на джоба: дължина 19 см, ширина 18 см, ширина на меха 4 см.  **Закопчаване:** закопчаването на предните части става посредством илици и пет броя черни пластмасови копчета.  **Колан:** широчина - 6 см. На колана се поставят 7 бр. широки гайки /5 см./. Пришита е лента за подвижната подплата, на която са поставени 9 илика.  **Хастар:** 100% ПЕ неподвижно прикрепен към лицето. В долния край над подгъва в страничния и вътрешен шев са зашити черни пластмасови копчета за закрепване на подвижния хастар  **Подплата:** Двойно капитонирана вата с хастар обазована при талията, шлица и подгъва на крачолите. Над подгъва в страничния и вътрешния е пришита ластична лента с илик за закопчаване към панталона. На талията се пришиват 9 броя пластмасови черни копчета за закопчаване към лицето.  **Двоени лицеви шевове:** предни (италиански джобове) страничен джоб тип „мех“ и капак, седалищен – преден и заден,страничен ,вътрешен шев, гайки  **Понтиране:** преден джоб, филетка заден джоб, шлиц, страничен мех джоб в четирите ъгъла, капак, гайки в четирите края.  Подлепване на всички шевове на лицевата част.  През долния край на крачолите, по цялата обиколка чрез термо апликиране е закрепена към основния плат, диагонално сегментирана светлоотразителна лента със широчина - 5 см.  **В/ Техническо описание:**  **Полушубата се състои от две предни части, гръб, ръкави, яка и качулка.**  **Предните части** са прави, конструктивно срязани под талията. На нивото на срязването се изработват капаци с допълнителна лента. Широчината на капаците е 6 см. Под капаците на долната част на предниците се изработват два хоризонтални джобове със спирален цип 18 см. При линията на гърдите вляво, на разстояние 3 см. от канона е монтиран един вътрешен наклонен джоб с вертикален външен цип /20 см./ - закрит отляво с филетка 3 см. /отваря се отгоре-надолу/.  Предните части се закопчават с пластмасов цип (лят), от подгъва до края на яката. Ципът е покрит с два канона, като на десния канон са изработени два улея за отичане на вода. Закопчават се с пет броя тик-так черни метални копчета.  **Гръб:** гърбът е прав.  **Ръкави:** ръкавите са прави, с вътрешен плетен ластичен маншет, широк 4 см. Подгъва на лицевия плат продължава до мястото на съединяване на ластичния маншет с хастара.  **Яка:** яката е права, двойна оформяща джоб за прибиране на качулката. Яката се закопчава с лента с три броя тик-так черни метални копчета.  **Качулка:** Изработва се от лицев плат и хастар. Качулката е с объл ластик за пристягане и е прикачена към вратна извивка гръб. Отпред се закопчава с два броя тик-так черни метални копчета.  **Хастара и ватата:** са неподвижно прикрепени към лицевия плат на полушубата.  Пришити са два прави вътрешни джоба /16х16 см./ - един горе вдясно и един долу вляво. Закопчават се с по едно пластмасово копче.  **Двойни лицеви шевове:** на капаци долен джоб, филетка горен джоб, яката, подгъв на ръкави и предниците до ципа  **Краен лицев шев:**  качулката, рамене, ръкавните извивки, страничен и ръкавен шев.  **Понтиране:** филетка горен джоб, циповете на долните джобове вътрешни джобове на хастар  Подлепване на всички шевове на лицевата част (рамо, яка, ръкавна извивка, срязването на предницата, страничен и ръкавен шев.)  **През гърба, долния край на ръкавите и през гърдите чрез термо апликиране е закрепена към основния плат, диагонално сегментирана светлоотразителна лента със широчина - 5 см.**  **Емблема:** щампована, разположена върху левия ръкав над лакътя. Размери – както е описано на схемата.  Цвят на щампата - светлоотразителна. Фон на емблемата – лицевия плат на полушубата  Размери на емблемата:  ширина ( Ш) - 9 см.; височина (В) – 7 см.  Размери на буквите:  “И”- височина (В) - 2.5 см., ширина (Ш) - 3.5 см., дебелина (Д) - 0.8 см.  “М”- височина (В) - 2.5 см., ширина (Ш) - 5.5 см., дебелина (Д) - 0.8 см.  emblema | Описва се подробно |
| **Стандарт/и на които да отговарят (задължително се посочва *или еквивалент*) готовите изделия: БДС EN ISO 13688:2013 или еквивалент** | Описва се подробно |
| Гаранционният срок на изделията не може да бъде по-малък от: 48 (четиридесет и осем) месеца след датата на доставка и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок. При рекламации на изделия, Изпълнителят заменя изделията с нови, изцяло за своя сметка в срок до 15 (петнадесет) календарни дни след датата на подписване на протокола за рекламация.  **Окомплектовка и съхранение:**  Върху всяко изделие се зашива етикет, указващ производител, състав на плата, размер/ръст, начин на пране и гладене, знак за съответствие СЕ.  Опаковането се извършва в полиетиленови прозрачни пликове по отделно за всяко изделие или комплект, след което се опаковат по 5, 10 или 20 бр. в кашони. На плика се поставя етикет, който съдържа следната информация: наименование на изделието, фирма-изпълнител, размер/ръст на образеца. | Описва се подробно |

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име и фамилия)*

**3.4. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на студозащитно облекло“ - реф. № 84/2018 г., обособена позиция № 1 - Доставка на яке студозащитно**

ДО:

**„Мини Марица-Изток“ ЕАД – гр. Раднево**

ул.“Георги Димитров” № 13

От:

........................................................

**УВАЖАЕМИ дами и ГОСПОДА,**

Изпълнението на предмета на процедурата включен в обособена позиция № 1 ще извършим при следните цени:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Количество, брой** | **Ед. цена,**  **лв, без ДДС** | **Обща с-ст, лв, без ДДС** |
| 1. | **Доставка на яке студозащитно** | 350 |  |  |
|  | **Обща стойност в лева без ДДС:** | | |  | |

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДДС, DDP складова база на Възложителя (Инкотермс 2010)*.*

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата,

Цените трябва са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие***.***

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN:.................................................................................. BIC:...................................................;

Банка: ............................................................................... – град/клон/офис:...............................;

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име и фамилия)*

**3.5. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на студозащитно облекло“ - реф. № 84/2018 г., обособена позиция № 2 - Доставка на костюм студозащитен /двойка/ - яке и панталон;**

ДО:

**„Мини Марица-Изток“ ЕАД – гр. Раднево**

ул.“Георги Димитров” № 13

От:

........................................................

**УВАЖАЕМИ дами и ГОСПОДА,**

Изпълнението на предмета на процедурата включен в обособена позиция № 2 ще извършим при следните цени:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Количество, брой комплекти** | **Ед. цена,**  **лв, без ДДС** | **Обща с-ст, лв, без ДДС** |
| 1. | **Доставка на костюм студозащитен /двойка/ - яке и панталон** | 830 |  |  |
|  | **Обща стойност в лева без ДДС:** | | |  | |

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДДС, DDP складова база на Възложителя (Инкотермс 2010)*.*

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата,

Цените трябва са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие***.***

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN:.................................................................................. BIC:...................................................;

Банка: ............................................................................... – град/клон/офис:...............................;

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име и фамилия)*

**3.6. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на студозащитно облекло“ - реф. № 84/2018 г., обособена позиция № 3 - Доставка на костюм студозащитен /тройка/ -яке, полушуба и панталон.**

ДО:

**„Мини Марица-Изток“ ЕАД – гр. Раднево**

ул.“Георги Димитров” № 13

От:

........................................................

**УВАЖАЕМИ дами и ГОСПОДА,**

Изпълнението на предмета на процедурата включен в обособена позиция № 3 ще извършим при следните цени:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Количество, брой комплекти** | **Ед. цена,**  **лв, без ДДС** | **Обща с-ст, лв, без ДДС** |
| 1. | **Доставка на костюм студозащитен /тройка/ -яке, полушуба и панталон** | 7 200 |  |  |
|  | **Обща стойност в лева без ДДС:** | | |  | |

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДДС, DDP складова база на Възложителя (Инкотермс 2010)*.*

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата,

Цените трябва са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие***.***

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN:.................................................................................. BIC:...................................................;

Банка: ............................................................................... – град/клон/офис:...............................;

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име и фамилия)*

**ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ съдържащи се в опаковката**

**НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

*( посочете наименованието на поръчката и референтен номер)*

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име и фамилия)*