**Образец на Предложение за изпълнение на поръчката**

**за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на челен товарач оборудван с кофа“ – реф. № 26/2019**

ДО:

**“Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево**

ул. “Георги Димитров” № 13

От:

........................................................ – гр. .........................

**УВАЖАЕМИ дами и ГОСПОДА,**

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на поръчка с предмет: **„Доставка на челен товарач оборудван с кофа“.**

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на документацията за участие.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от Възложителя.

**1. Описание на предлагания от нас челен товарач оборудван с кофа**:

|  |  |
| --- | --- |
| **Марка:** | **…………………….** |
| **Модел:** | **…………………….** |
| Количество: | 1 брой |
| Производител: | ……………………. |
| Страна на произход: | ……………………. |

Предлаганият от нас челен товарач оборудван с кофа е със следните работни характеристи:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Изисквания на Възложителя*** | ***Предложение на участника*** |
| ***Технически изисквания към машината:*** | ***Технически характеристики/параметри на предлгания челен товарач оборудван с кофа*** |
| **Двигател - дизелов (с турбокомпресор)**Максимална мощност (SAE J1995 или ISO 14396) ≥ 190 hpДвигателят да отговаря на текущите европейски норми за вредни емисии в отработените газове (Euro Stage IV) |  |
| **Трансмисия** - автоматична |  |
| **Рама** - шарнирно съчленена |  |
| **Ходов механизъм** - колесен - гуми с висока проходимостЗадвижване – на четирите колела (4х4) - с блокировки |  |
| **Хидравлична система** - със сензори за натоварване |  |
| **Спирачна система -** хидравлична - много-дискова за всички колела |  |
| **Кабина** - ергономична, звукоизолирана, обезопасена ROPS, регулируема седалка, отопление, климатизация, огледала за задно виждане, работни светлини (напред и назад), дисплей за работните параметри, мониторинг и диагностика на машинатаЗаключване на кабината, двигателен и сервизни отсеци и резервоар. |  |
| **Кофа** - със зъбиОбем ≥ 3,10 m³Обемът на кофата да се посочи за конкретната предлагана машина, при материал с обемно тегло 1,80 t/m³. |  |
| **Работен досег при издигната кофа (при 45°)** ≥ 1200 mm |  |
| **Максимална височина на разторарване (при 45°)** ≥ 2700 mm |  |
| **Минимален радиус на завиване (с кофа)** ≤ 7300 mm |  |
| **Пътен просвет** ≥ 380 mm |  |
| **Оперативно тегло** ≤ 20000 kgПосочва се оперативното тегло на машината, включващо теглото на машината при стандартно оборудване с всички смазващи, охладителни, хидравлични течности, гориво и оператор, както и теглото на специфичното работно оборудване (кофа, гуми и др.). |  |

***Забележка:*** *В колона „Предложение на участника“ срещу изискванията на възложителя, описани в колона „Изисквания на Възложителя“, участниците трябва да попълнят конкретно предложеното от тях за всяко едно изискване.*

**За доказване на съответствието на предлагания челен товарач прилагаме към техничското ни предложение следния/те документ/и: ………………….** */брошура/проспект/каталог – описва се от участника/* на производителя, придружен/а с превод на български език, и линк към сайта на производителя: **……………………..** */посочва се линка към сайта на производителя на машината/*, съдържащ информация за техническите параметри на предлаганата машина.

Предлаганят от нас челен товарач оборудва с кофа ще бъде нов, неупотребяван и без допълнителни доработки извън завода производител.

**2. Срок, място и начин на изпълнение:**

Срок за изпълнение на доставката: до 12 месеца, считано от датата на сключване на договора.

Начин на изпълнение: по заявка от Възложителя.

Срок за изпълнение на заявката: **до ............. месеца**, считано от датата на подадената от Възложителя заявка.

Срок за изпълнение на гаранционното поддържане (техническото обслужване): в рамките на гаранционноя срок на машината, считано от датата й на доставка.

Място на доставка: DDP складова база на Възложителя /съгласно Инкотермс 2010/ – склад № 1007 в рудник „Трояново-1“, с. Трояново.

Място на гаранционното поддържане: по местобазиране на челния товарач – територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД.

**3. Гаранционен срок, срок за отстраняване на дефекти, появили се по време на нормалната експлоатация, срок за явяване при рекламация.**

Гаранционният срок за машината е **………. месеца или ………. моточаса** (считано от датата на доставка от приемо-предавателен протокол), което от двете събития настъпи по-рано.

По време на гаранционния срок ще отстраняваме за своя сметка всички възникнали рекламации по месторабота на машината. Всички разходи по отстраняване на рекламациите (труд, транспорт, материали и др.) са за наша сметка.

Срокът за явяване на наши специалисти за констатиране на рекламации е: **2 работни дни** от датата на уведомяване от страна на Възложителя.

Срокът за отстраняване на рекламации е до **30 календарни дни**, считано от датата на двустранен протокол за констатиране на повредата. В случай, че повредата не може да бъде отстранена в оказания срок, ще заменяме за своя сметка повредената част от оборудването с изправно такова.

**4. Гаранционно поддържане (сервизно обслужване).**

- Декларираме, че сме извършили оглед и сме запознати с експлоатационните условия на Възложителя и ще извършваме гаранционно поддържане (сервизно обслужване) на предлагания от нас челен товарач съобразно тях. Ще извършваме гаранционно поддържане на машината, съгласно гаранционните условия и изискванията на производителя за преглед и обслужване, предвид специфичните условията на работа в клоновете към „Мини Марица-изток“ ЕАД.

- Декларираме, че прелдаганото от нас гаранционно поддържане (сервизно обслужване) е съобразено със специфичните и тежки условия на работа в клоновете към „Мини Марица-изток“ ЕАД и са намалени посочените от производителя интервали за обслужване и съответно увеличени броя на обслужванията.

- Ще извършваме гаранционното поддържане по месторабота на машината за целия гаранционен срок.

- По време на гаранционния период няма да отказваме сервизно обслужване или гаранционен ремонт на машината.

- При изпълнението на дейностите по гаранционното поддържане на машината се задължаваме да влагаме само нови материали и консумативи, съгласно изискванията на производителя.

- Запознати сме и приемаме, че Възложителят писмено уведомява Изпълнителя за необходимостта от гаранционно обслужване на машината, като срокът за явяване на представители на Изпълнителя за извършване на дейностите е до 2 работни дни от датата на получаването на уведомлението.

Гаранционното поддържане на 1 брой челен товарач оборудван с кофа за времето на предлагания от нас гаранционен срок включва следните дейности, съобразени със специфичните експлоатационните условия на Възложителя, посочени в т. 3 на техническата спецификация, и изискванията на т. 7 на техническата спецификация:

|  |  |
| --- | --- |
| № | Описание на дейностите по гаранционно поддържане за времето на гаранционния срок на челен товарач оборудван с кофа  |
| 1 | Гаранционно поддържане 1 - ……………………………………….. |
| 2 | Гаранционно поддържане 2 - ……………………………………….. |
| … |  |
| … |  |
| n | Гаранционно поддържане n - ……………………………………….. |

***Забележка:*** *Участникът описва подробно всички дейности, които ще извършва на всяко гаранционно поддържане (сервизно обслужване). В описанието участникът следва да посочи и критериите, когато се извършва съответното поддържане. Например на „х“ км, „у“ моточасове, „z“ месеца от датата на доставка и/или друго.*

*1….n – поредност на гаранционното поддържане.*

**5. Документи, които ще представим при доставката:**

- Инструкция за експлоатация и обслужване (на хартиен или електронен носител) – на български език

- Каталог на резервните части (на хартиен или електронен носител)

- Гаранционна карта (включваща гаранционните условия)

- Декларация за съответствие

- Сертификат за качество

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката, в пълно съответствие с гореописаната оферта.

**Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:**

1. Заверено копие на оторизационен документ /писмо, пълномощно или др./, придружен с превод на български език, удостоверяващ, че участникът е оторизиран от производителя на машината или негов официален представител да го представлява, включително като гаранционни условия. Съответствието с изискването се доказва със заверено копие на документ.

2. Документ за извършен оглед на експлоатационните условия на Възложителя (представя се декларация, съгласно приложения образец, подписана от представители на участника и Възложителя).

3. Предписанията на завода производител относно гаранционното поддържане на машината, включващи всички операции, дейности и доставки във връзка с техническото обслужване (Предписанията следва да са с превод на български език).

4. Документ (брошура, проспект или каталог) от производителя, придружен/а с превод на български език, и линк към сайта на производителя, съдържащ информация за техническите параметри на предлаганата машина.

5. Други документи и доказателства по преценка на участника.

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име и фамилия)*

**ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на челен товарач оборудван с кофа“ – реф. № 26/2019**

ДО:

**“Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево**

ул.“Георги Димитров” № 13

От:

........................................................

**УВАЖАЕМИ дами и ГОСПОДА,**

Изпълнението на предмета на поръчката ще извършим при следните цени:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Единична цена/лв. без ДДС/ |
| 1 | Доставка на 1 брой челен товарач оборудван с кофа |  |
| 2 | Гаранционно поддържане на 1 брой челен товарач оборудван с кофа за целия гаранционен срок |  |
| **Обща стойност за изпълнение на поръчката /лв. без ДДС/:** |  |

Предлаганата от нас цена за доставката е в лева без ДДС, DDP складова база на Възложителя /съгласно Инкотермс 2010/ – склад № 1007 в рудник „Трояново-1“, с. Трояново*.*

Предлаганото от нас гаранционното поддържане е в лева без ДДС, франко местобазиране на челния товарач – територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД. То е съобразено със специфичните експлоатационни условия на Възложителя и съответно в цената са включени всички необходими обслужвания за целия гаранционен срок (вкл. и допълнителните обслужвания извън посочените от производителя).

Цените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие***.***

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN:.................................................................................. BIC:...................................................

Банка: ............................................................................... – град/клон/офис:..............................

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име и фамилия)*

**ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ съдържащи се в опаковката**

**НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

*( посочете наименованието на поръчката и референтен номер)*

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име и фамилия)*

**Образец**

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**за оглед**

Долуподписаният /-ната/ в качеството ми на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(посочете длъжността)* на *(посочете фирмата на участника)* – участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка на челен товарач оборудван с кофа“ – реф. № 26/2019

**Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:**

Посетих и извърших оглед на място в: ...............................................................................................

..................................................................................................................................................................

Запознат съм с експлоатационните условия на работа на челния товарач оборудван с кофа.

 **Подпис (от страна на участника)**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата  | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| Име и фамилия | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Длъжност  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наименование на участника | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

 **Подпис (от страна на възложителя)**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата  | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| Име и фамилия | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Длъжност на представителя на възложителя | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наименование  | ”Мини Марица-изток”ЕАД |

\*\*Декларацията е двустранно подписана от служители на възложителя и представители на участника