**Образец на техническо Предложение за изпълнение на поръчката**

**за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за електрически локомотиви“ – реф.№ 58/2019**

**Обособена позиция №1 – „Доставка на резервни части за ходова част и кош на EL-2“.**

ДО:

**“Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево**

ул. "Георги Димитров” № 13

От:

........................................................ – гр. .........................

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ и ГОСПОДА,**

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на **предмета на обособена позиция №1 - „Доставка на резервни части за ходова част и кош на EL-2“.**

Предложението за изпълнение на обособената позиция съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на обособената позиция, изискван от възложителя.

**Предложените от нас условия са както следва:**

1. **Описание на предлаганите изделия за доставка – съгласно таблицата**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Мерна единица** | **Количество** | **Производител** | **Страна на произход** |
| 1 | Втулка направляваща Ф200/240х133,5 | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Възглавница смазваща лапов лагер | бр. | 29 |  |  |
| 3 | Втулка за щанга свързваща | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Гайка кръгла коронна за колоос на EL-2 | бр. | 1 |  |  |
| 5 | Болт 304 358 Т.1 | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Вал главен ляв 752546/281 | бр. | 2 |  |  |
| 7 | Втулка 304423Т.14 | бр. | 1 |  |  |
| 8 | Клин за малко зъбно к-ло МД54609-11/А/ | бр. | 65 |  |  |
| 9 | Лагер сферичен-централна опора | бр. | 1 |  |  |
| 10 | Легло за странична опора | бр. | 1 |  |  |
| 11 | Подложка централна опора | бр. | 1 |  |  |
| 12 | Плъзгалка 485х90х12 за металогумен пакет | бр. | 1 |  |  |
| 13 | Тръба пясъчна лява 371077Т2-Л | бр. | 1 |  |  |
| 14 | Тръба пясъчна дясна 371077Т2-Д | бр. | 1 |  |  |
| 15 | Втулка за тегличен апарат | бр. | 10 |  |  |
| 16 | Кожух за зъбна предавка - ляв 740410 | бр. | 1 |  |  |
| 17 | Кожух за зъбна предавка - десен 740410 | бр. | 1 |  |  |
| 18 | Втулка Ф60,5/70х25 | бр. | 1 |  |  |
| 19 | Втулка Ф50/60х40 | бр. | 1 |  |  |
| 20 | Болт Ф50х130мм | бр. | 12 |  |  |
| 21 | Лице буксово 031332526 H | бр. | 1 |  |  |
| 22 | Рама горна дясна 752546/93Д | бр. | 1 |  |  |
| 23 | Шейна L=1815мм 752298 | бр. | 1 |  |  |
| 24 | Рама горна лява 752546/93Л | бр. | 1 |  |  |
| 25 | Шарнир 752546/166 | бр. | 38 |  |  |
| 26 | Втулка Ф50/40,5х40 | бр. | 1 |  |  |
| 27 | Втулка Ф 50,5/60х40 | бр. | 1 |  |  |
| 28 | Болт лапов М 42х110 | бр. | 1 |  |  |
| 29 | Греда габаритна вътрешна | бр. | 1 |  |  |
| 30 | Греда габаритна външна | бр. | 8 |  |  |
| 31 | Винт за винтов спряг на EL-2 | бр. | 11 |  |  |
| 32 | Планка подложна 170х150х20 | бр. | 1 |  |  |
| 33 | Капак(фланец ляв) к-т 314863-05Л | бр. | 1 |  |  |
| 34 | Капак фланец десен к-т 341863-05-2Д | бр. | 1 |  |  |
| 35 | Пакет металогумен за GBM 350 | бр. | 1 |  |  |
| 36 | Ключ за калодкодържател за EL-2 | бр. | 23 |  |  |
| 37 | Контрашайба малко зъбно колело | бр. | 66 |  |  |
| 38 | Капачка вентил. отвор за тед на EL-2 | бр. | 1 |  |  |
| 39 | Пръстен алумин. лабиринтов тед 350KW EL-2 | бр. | 1 |  |  |
| 40 | Щанга стягаща калодкодържатели EL-2 | бр. | 22 |  |  |
| 41 | Шайба ремъчна Ф68 за компресор 2HV2 | бр. | 1 |  |  |
| 42 | Шайба ремъчна Ф208 ел.дв.вентилатор EL-2 | бр. | 4 |  |  |
| 43 | Гайка М 72/2 вал тягягов дв.GBM 350/1500, EL-2 | бр. | 1 |  |  |
| 44 | Болт за централен пантограф | бр. | 1 |  |  |
| 45 | Контакт неподвижен за БДИ | бр. | 1 |  |  |
| 46 | Втулка Ф50/Ф60х70мм | бр. | 1 |  |  |
| 47 | Болт Ф40х110мм | бр. | 1 |  |  |
| 48 | Носач на пакета на тягов дв. GBM 350, EL-2 | бр. | 1 |  |  |
| 49 | Фасунга централен пантограф | бр. | 1 |  |  |
| 50 | Тръба пружинна за централен пантограф | бр. | 33 |  |  |
| 51 | Тяло лагерно дясно 752546/95:1 | бр. | 1 |  |  |
| 52 | Тяло лагерно ляво 752546/95:3 | бр. | 1 |  |  |
| 53 | Шпонка за лапов лагер | бр. | 1 |  |  |
| 54 | Шина повдигателна щанга 540х50х12 | бр. | 1 |  |  |
| 55 | Капак на мазилен апарат лапов л-р EL-2 | бр. | 30 |  |  |
| 56 | Винтов спряг електрвоз-вагон Ф90 | бр. | 4 |  |  |
| 57 | Шарнир Ф14х50 за централен пантограф | бр. | 1 |  |  |
| 58 | Вилка теглична 370506 Т1А за EL-2 | бр. | 1 |  |  |
| 59 | Тяло лагерно 330610 К:01 за EL-2 | бр. | 1 |  |  |

***Забележка:***

*Произход на стоката:* ***ЕС или трета страна.*** *(когато стоката е с произход трета страна се посочва конкретната страна)*

2. Срок на изпълнение: 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора или до достигане (изчерпване) на общата му стойност, в зависимост от това, кое от двете събития настъпи по-рано.

3. Място на изпълнение: складова база на Възложителя - отдел „Логистика и контрол” в гр.Раднево

4. Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя.

* Ред на заявяване – заявка от отдел „Логистика и контрол“.
* Срок на изпълнение на всяка отделна заявка – до 4 /четири/ месеца след получаване на заявка.
* Брой заявки – не повече от 4 /четири/ заявки за срока на действие на договора.

5. Технически изисквания - предлаганите изделия отговарят на техническите изисквания на предмета на обособената позиция – т. 4 от Техническата спецификация.

Декларираме, че предложените от нас изделия ще бъдат произведени съгласно конструктивната документация на възложителя по т.1 от техническата спецификация.

6. Опаковка, маркировка:

Опаковка на изделията, които са предмет на обособената позиция – стандартна за производителя, подходяща да предпази стоката при товарене, разтоварване и съхранение за периода на гаранционния им срок.

Маркировка – трайна стандартна за производителя и съдържаща минимум знака на производителя.

7. Гаранционен срок.

Гаранционният срок на изделията е …………………….. */да се попълни от участника/* месеца от датата на доставка.

Срок за явяване при рекламация: 10 /десет/ календарни дни от датата на уведомяване.

При рекламации, ще заменяме изделията с нови изцяло за своя сметка.

Срок за подмяна при рекламация: до 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписването на протокола за рекламацията.

8. Документи при доставка:

При всяка доставка се задължаваме да представим на Възложителя следните документи, гарантиращи произхода и качеството на доставените изделия:

* Сертификат за качество или друг еквивалентен документ на предлаганите изделия, издаден от фирмата производител, гарантиращ качеството и произхода на изделията.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на обособената позиция, в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Всички изделия са нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.

**Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:**

1. Документи за доказване на еквивалентност, ако е приложимо.

2. Други документи и доказателства по преценка на участника.

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име и фамилия)*

**Образец на техническо Предложение за изпълнение на поръчката**

**за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за електрически локомотиви“ – реф.№ 58/2019**

**Обособена позиция №2 – „Доставка на резервни части за ресорно окачване на EL-2“.**

ДО:

**“Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево**

ул. "Георги Димитров” № 13

От:

........................................................ – гр. .........................

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ и ГОСПОДА,**

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на **предмета на обособена позиция №2 - „Доставка на резервни части за ресорно окачване на EL-2“.**

Предложението за изпълнение на обособената позиция съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на обособената позиция, изискван от възложителя.

**Предложените от нас условия са както следва:**

1. **Описание на предлаганите изделия за доставка – съгласно таблицата**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Мерна единица** | **Количество** | **Производител** | **Страна на произход** |
| 1 | Опора за букса без засечка | бр. | 74 |  |  |
| 2 | Планка ресорна елипсовидна | бр. | 60 |  |  |
| 3 | Планка горна за болт пружиннонатегателен | бр. | 105 |  |  |
| 4 | Планка подресорна | бр. | 182 |  |  |
| 5 | Опора за букса със засечка | бр. | 78 |  |  |

***Забележка:***

*Произход на стоката:* ***ЕС или трета страна.*** *(когато стоката е с произход трета страна се посочва конкретната страна)*

2. Срок на изпълнение: 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора или до достигане (изчерпване) на общата му стойност, в зависимост от това, кое от двете събития настъпи по-рано.

3. Място на изпълнение: складова база на Възложителя - отдел „Логистика и контрол” в гр.Раднево

4. Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя.

* Ред на заявяване – заявка от отдел „Логистика и контрол“.
* Срок на изпълнение на всяка отделна заявка – до 2 /два/ месеца след получаване на заявка.
* Брой заявки – не повече от 2 /две/ заявки за срока на действие на договора.

5. Технически изисквания - предлаганите изделия отговарят на техническите изисквания на предмета на обособената позиция – т. 4 от Техническата спецификация.

Декларираме, че предложените от нас изделия ще бъдат произведени съгласно конструктивната документация на възложителя по т.1 от техническата спецификация.

6. Опаковка:

Опаковка на изделията, които са предмет на обособената позиция – стандартна за производителя, подходяща да предпази стоката при товарене, разтоварване и съхранение за периода на гаранционния им срок.

7. Гаранционен срок.

Гаранционният срок на изделията е …………………….. */да се попълни от участника/* месеца от датата на доставка.

Срок за явяване при рекламация: 10 /десет/ календарни дни от датата на уведомяване.

При рекламации, ще заменяме изделията с нови изцяло за своя сметка.

Срок за подмяна при рекламация: до 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписването на протокола за рекламацията.

8. Документи при доставка:

При всяка доставка се задължаваме да представим на Възложителя следните документи, гарантиращи произхода и качеството на доставените изделия:

* Сертификат за качество или друг еквивалентен документ на предлаганите изделия, издаден от фирмата производител, гарантиращ качеството и произхода на изделията.

Всички документи ще са на български език.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на обособената позиция, в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Всички изделия са нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.

**Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:**

1. Документи за доказване на еквивалентност, ако е приложимо

2. Други документи и доказателства по преценка на участника.

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име и фамилия)*

**Образец на техническо Предложение за изпълнение на поръчката**

**за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за електрически локомотиви“ – реф.№ 58/2019**

**Обособена позиция №3 – „Доставка на зъбни колела z=12 и m=12, ляво и дясно“.**

ДО:

**“Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево**

ул. "Георги Димитров” № 13

От:

........................................................ – гр. .........................

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ и ГОСПОДА,**

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на **предмета на обособена позиция №3 - „Доставка на зъбни колела z=12 и m=12, ляво и дясно“.**

Предложението за изпълнение на обособената позиция съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на обособената позиция, изискван от възложителя.

**Предложените от нас условия са както следва:**

1. **Описание на предлаганите изделия за доставка – съгласно таблицата**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Мерна единица** | **Количество** | **Производител** | **Страна на произход** |
| 1 | Колело зъбно малко десен наклон Z=12 и m=12 | бр. | 114 |  |  |
| 2 | Колело зъбно малко ляв наклон Z=12 и m=12 | бр. | 114 |  |  |

***Забележка:***

*Произход на стоката:* ***ЕС или трета страна.*** *(когато стоката е с произход трета страна* ***се посочва конкретната страна****)*

2. Срок на изпълнение: 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора или до достигане (изчерпване) на общата стойност, в зависимост от това, кое от двете събития настъпи по-рано.

3. Място на изпълнение: складова база на Възложителя - отдел „Логистика и контрол” в гр.Раднево

4. Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя.

* Ред на заявяване – заявка от отдел „Логистика и контрол“.
* Срок на изпълнение на всяка отделна заявка – до 3 /три/ месеца след получаване на заявка.
* Брой заявки – не повече от 2 /две/ заявки за срока на действие на договора.

5. Технически изисквания - предлаганите изделия отговарят на техническите изисквания на предмета на обособената позиция – т. 4 от Техническата спецификация.

Декларираме, че предложените от нас изделия ще бъдат произведени съгласно конструктивната документация на възложителя по т.1 от техническата спецификация.

6. Опаковка:

Опаковка на изделията, които са предмет на поръчката – стандартна за производителя, подходяща да предпази стоката при товарене, разтоварване и съхранение за периода на гаранционния им срок.

7. Гаранционен срок.

Гаранционният срок на изделията е …………………….. */да се попълни от участника/* месеца от датата на доставка.

Срок за явяване при рекламация: 10 /десет/ календарни дни от датата на уведомяване.

При рекламации, ще заменяме изделията с нови изцяло за своя сметка.

Срок за подмяна при рекламация: до 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписването на протокола за рекламацията.

8. Документи при доставка:

При всяка доставка се задължаваме да представим на Възложителя следните документи, гарантиращи произхода и качеството на доставените изделия:

* Сертификат за качество или друг еквивалентен документ на предлаганите изделия, издаден от фирмата производител, гарантиращ качеството и произхода на изделията.

Всички документи ще са на български език.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на обособената позиция, в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Всички изделия са нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.

**Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:**

1. Документи за доказване на еквивалентност, ако е приложимо.

2. Други документи и доказателства по преценка на участника.

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име и фамилия)*

**Образец на техническо Предложение за изпълнение на поръчката**

**за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за електрически локомотиви“ – реф.№ 58/2019**

**Обособена позиция №4 – „Доставка на резервни части за компресор 2HV2“.**

ДО:

**“Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево**

ул. "Георги Димитров” № 13

От:

........................................................ – гр. .........................

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ и ГОСПОДА,**

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на **предмета на обособена позиция №4 - „Доставка на резервни части за компресор 2HV2“.**

Предложението за изпълнение на обособената позиция съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от възложителя.

**Предложените от нас условия са както следва:**

1. **Описание на предлаганите изделия за доставка – съгласно таблицата**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | Каталожен №, изискан от Възложителя | Каталожен №, предложен от участника | Мерна единица | Количество | Производител | Страна на произход |
| 1 | Бутало Ф80.5 к-т за 2HV2 | 6402-41/1 |  | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Бутало Ф 145 к-т за 2HV2 | 6402-33 |  | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Клапан смукателен-н.ст. /B63S-A/11.063-1/01 | 11.063-1/0 1 |  | бр. | 65 |  |  |
| 4 | Клапан нагнетателен-н.ст./B63D-A/ 11.063-2/01 | 11.063-2/01 |  | бр. | 51 |  |  |
| 5 | Клапан смукателен-в. ст./B40S-A/ 11.040-1/01 | 11.040-1/01 |  | бр. | 66 |  |  |
| 6 | Клапан нагнетателен-в. ст. /B40D-A/ 11.040-2/01 | 11.040-2/01 |  | бр. | 51 |  |  |
| 7 | Лагер мотовилков 6402-311.1-0 за 2HV2 | 6402-311 |  | бр. | 32 |  |  |
| 8 | Тампон 66х25х44 за куплунг компр. 2HV2 |  |  | бр. | 4 |  |  |
| 9 | Гарнитура тръба компресор 2HV2 EL-2 | 6402-5:7 |  | бр. | 1 |  |  |
| 10 | Гарнитура капак в.ст. компресор 2HV2 EL-2 | 6402-6:5 |  | бр. | 21 |  |  |
| 11 | Гарнитура капак н.ст. компресор 2HV2 EL-2 | 6402-5:5 |  | бр. | 65 |  |  |
| 12 | Цилиндър н.ст. нормален р-р компресор 2HV2 | 6402-5:1 |  | бр. | 1 |  |  |
| 13 | Гарнитури к-т за компресор 2HV2 на EL-2 |  |  | бр. | 21 |  |  |

**Спецификация на 1 брой комплект гарнитури за компресор 2HV2 :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Поз. №** | **Каталожен №, изискан от Възложителя** | **Каталожен №, предложен от участника** | **Кол. /бр./** |
| 1.8 | 6402-1:4 |  | 1 |
| 1.9 | 6402-1:5 |  | 1 |
| 1.10 | 6402-1:6 |  | 1 |
| 1.11 | 6402-1:7 |  | 2 |
| 1.12 | 6402-1:8 |  | 2 |
| 5.5 | 6402-5:5 |  | 2 |
| 5.6 | 6402-5:6 |  | 6 |
| 5.7 | 6402-5:7 |  | 2 |
| 5.8 | 6402-5:8 |  | 2 |
| 6.5 | 6402-6:5 |  | 2 |
| 6.6 | 6402-6:6 |  | 6 |
| 6.7 | 6402-5:7 |  | 4 |
| 6.8 | 6402-6:7 |  | 2 |

***Забележка:***

*Произход на стоката:* ***ЕС или трета страна.*** *(когато стоката е с произход трета страна* ***се посочва конкретната страна****)*

*Каталожните номера на заявените материали са съгласно каталог 6404 на производителя “VEB BERLINER BREMSENWERK”.*

*В изпълнение на разпоредба на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и“ навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.*

*При доставка на еквивалент да се посочи еквивалент. В случай, че се предлага еквивалент, участника трябва да докаже с подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.*

*Участник доставящ еквивалент на дадено изделие да представи каталог, проспект или други от производителя за еквивалентния изделия на български език, съдържащи техническите данни на изделието.*

2. Срок на изпълнение: 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора или до достигане (изчерпване) на общата стойност, в зависимост от това, кое от двете събития настъпи по-рано.

3. Място на изпълнение: складова база на Възложителя - отдел „Логистика и контрол” в гр.Раднево

4. Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя.

* Ред на заявяване – заявка от отдел „Логистика и контрол“.
* Срок на изпълнение на всяка отделна заявка – до 4 /четири/ месеца след получаване на заявка.
* Брой заявки – не повече от 2 /две/ заявки за срока на действие на договора.

5. Технически изисквания - предлаганите изделия отговарят на техническите изисквания на предмета на обособената позиция – т. 4 от Техническата спецификация.

6. Опаковка, маркировка:

Опаковка на материалите, които са предмет на обособената позиция – стандартна за производителя, подходяща да предпази стоката при товарене, разтоварване и съхранение за периода на гаранционния им срок.

Маркировка – всяка опаковка ще е обозначена с етикет със знака на производителя, описание на опакования материал и количество.

7. Гаранционен срок.

Гаранционният срок на изделията е …………………….. */да се попълни от участника/* месеца от датата на доставка.

Срок за явяване при рекламация: 10 /десет/ календарни дни от датата на уведомяване.

При рекламации, ще заменяме изделията с нови изцяло за своя сметка.

Срок за подмяна при рекламация: до 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписването на протокола за рекламацията.

8. Документи при доставка:

При всяка доставка се задължаваме да представим на Възложителя следните документи, гарантиращи произхода и качеството на доставените изделия:

* Сертификат за качество или друг еквивалентен документ на предлаганите изделия, издаден от фирмата производител, гарантиращ качеството и произхода на изделията.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на обособената позиция, в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Всички изделия са нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.

**Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:**

1. Документи за доказване на еквивалентност, ако е приложимо.

2. Други документи и доказателства по преценка на участника.

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име и фамилия)*

**Образец на техническо Предложение за изпълнение на поръчката**

**за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за електрически локомотиви“ – реф.№ 58/2019**

**Обособена позиция №5 – „Доставка на вентили предпазни“.**

ДО:

**“Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево**

ул. "Георги Димитров” № 13

От:

........................................................ – гр. .........................

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ и ГОСПОДА,**

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на **предмета на обособена позиция №5 - „Доставка на вентили предпазни“.**

Предложението за изпълнение на обособената позиция съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от възложителя.

**Предложените от нас условия са както следва:**

1. **Описание на предлаганите изделия за доставка – съгласно таблицата**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | Каталожен №, изискан от Възложителя | Каталожен №, предложен от участника | Мерна единица | Количество | Производител | Страна на произход |
| 1 | Вентил предпазен 3,5 bar - съгласно TGL 32-713.03, кат.№4515.1 от каталог 4515.0 на VEB BERLINER BREMSENWERK или еквивалент | 4515.1 |  | бр. | 45 |  |  |
| 2 | Вентил предпазен 8,5 bar - съгласно TGL 32-713.03, кат.№4515.2 от каталог 4515.0 на VEB BERLINER BREMSENWERK или еквивалент | 4515.2 |  | бр. | 30 |  |  |
| 3 | Вентил предпазен 9,5 bar - съгласно TGL 32-713.03, кат.№4515.2 от каталог 4515.0 на VEB BERLINER BREMSENWERK или еквивалент | 4515.2 |  | бр. | 30 |  |  |

***Забележка:***

*Произход на стоката:* ***ЕС или трета страна.*** *(когато стоката е с произход трета страна* ***се посочва конкретната страна)***

*В изпълнение на разпоредба на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и“ навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.*

*При доставка на еквивалент да се посочи еквивалент. В случай, че се предлага еквивалент, участника трябва да докаже с подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.*

*Участник доставящ еквивалент на дадено изделие да представи каталог, проспект или други от производителя за еквивалентния изделия на български език, съдържащи техническите данни на изделието.*

2. Срок на изпълнение: 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора или до достигане (изчерпване) на общата стойност, в зависимост от това, кое от двете събития настъпи по-рано.

3. Място на изпълнение: складова база на Възложителя - отдел „Логистика и контрол” в гр.Раднево

4. Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя.

* Ред на заявяване – заявка от отдел „Логистика и контрол“.
* Срок на изпълнение на всяка отделна заявка – до 3 /три/ месеца след получаване на заявка.
* Брой заявки – не повече от 2 /две/ заявки за срока на действие на договора.

5. Технически изисквания:

Материалите, обект на настоящата обособената позиция за доставка, отговарят на работните характеристики и изисквания, посочените за каталожните номера на завода VEB BERLINER BREMSENWERK, както следва:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Мах. Налягане /bar/** | **Спад на налягането от мах. Налягане /bar/** |  | **Каталожен номер по TGL 32-713.03** | **Каталожен №, предложен от участника** |
| 1 | Вентил предпазен 3,5 bar за EL-2 | 3,5 | 0,5 |  | 4515.1 |  |
| 2 | Вентил предпазен 8,5 bar за EL-2 | 8,5 | 0,5 |  | 4515.2 |  |
| 3 | Вентил предпазен 9,5 bar за EL-2 | 9,5 | 0,5 |  | 4515.2 |  |

Изделията са произведени съгласно изискванията посочени в„ДИРЕКТИВА 2014/68/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15.05.2014г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под налягане“.

Изпускането е съгласно графиката посочена в TGL 32-713.03.

Вентилите имат възможност за пломбиране и разпломбиране без нарушаване целостта на вентила и неговата работа. Не се променя регулирането им по време на експлоатация и от тяхната работа. Регулирани са на посочената стойност и пломбирани.

**Материали за изработка:**

* съставни части на корпуса – ………………./*описва се от участника/*;
* стержен за регулиране и пружина – ………………./*описва се от участника/*;
* останалите елементи съгласно завода производител.

**Присъединителни и габаритни размери:**

Резба за присъединяване към пневматичната система – ………………./*описва се от участника/*”.

Дължина на предпазните вентили:..…..мм /*описва се от участника/*.

Възможност за монтаж и демонтаж с гаечен ключ.

Вентилите са нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.

6. Опаковка, маркировка:

Опаковка на изделията, които са предмет на обособената позиция – стандартна за производителя, подходяща да предпази стоката при товарене, разтоварване и съхранение за периода на гаранционния им срок.

Маркировка СЕ и данни които трябва да бъдат предоставени в съответствие с „ДИРЕКТИВА 2014/68/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15.05.2014г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под налягане“.

7. Гаранционен срок.

Гаранционният срок на изделията е …………………….. */да се попълни от участника/* месеца от датата на доставка.

Срок за явяване при рекламация: 10 /десет/ календарни дни от датата на уведомяване.

При рекламации, ще заменяме изделията с нови изцяло за своя сметка.

Срок за подмяна при рекламация: до 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписването на протокола за рекламацията.

8. Документи при доставка:

При всяка доставка се задължаваме да представим на Възложителя следните документи, гарантиращи произхода и качеството на доставените изделия:

* Сертификат за качество или друг еквивалентен документ на предлаганите изделия, издаден от фирмата производител, гарантиращ качеството и произхода на изделията.
* Техническа документация – описание на вентилите; чертежи или схеми на компонентите и сглобените единици; описания към чертежите или схемите и за действието на вентилите; списък на хармонизираните стандарти; протоколи от изпитания, в съответствие с „ДИРЕКТИВА 2014/68/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15.05.2014г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под налягане“.

Всички документи ще са на български език.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на обособената позиция, в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Всички изделия са нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.

**Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:**

1. Документи за доказване на еквивалентност, ако е приложимо.

2. Копие на валиден сертификат по EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват, включващ и производство на предпазни клапани (вентили), придружен с превод на български език в случай, че сертификата е на чужд език.

3. Други документи и доказателства по преценка на участника.

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име и фамилия)*

**Образец на техническо Предложение за изпълнение на поръчката**

**за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за електрически локомотиви“ – реф.№ 58/2019**

**Обособена позиция №6 – „Доставка на четка за централен пантограф на EL-2“.**

ДО:

**“Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево**

ул. "Георги Димитров” № 13

От:

........................................................ – гр. .........................

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ и ГОСПОДА,**

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на **предмета на обособена позиция №6 - „Доставка на четка за централен пантограф на EL-2“.**

Предложението за изпълнение на обособената позиция съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от възложителя.

**Предложените от нас условия са както следва:**

1. **Описание на предлаганите изделия за доставка – съгласно таблицата**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Мерна единица** | **Количество** | **Производител** | **Страна на произход** |
| 1 | Четка за централен пантограф | бр. | 956 |  |  |

***Забележка:***

*Произход на стоката:* ***ЕС или трета страна.*** *(когато стоката е с произход трета страна се посочва конкретната страна)*

*В изпълнение на разпоредба на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и“ навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.*

*При доставка на еквивалент да се посочи еквивалент. В случай, че се предлага еквивалент, участника трябва да докаже с подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.*

*Участник доставящ еквивалент на дадено изделие да представи каталог, проспект или други от производителя за еквивалентния изделия на български език, съдържащи техническите данни на изделието.*

2. Срок на изпълнение: 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора или до достигане (изчерпване) на общата му стойност, в зависимост от това, кое от двете събития настъпи по-рано.

3. Място на изпълнение: складова база на Възложителя - отдел „Логистика и контрол” в гр.Раднево

4. Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя.

* Ред на заявяване – заявка от отдел „Логистика и контрол“.
* Срок на изпълнение на всяка отделна заявка – до 3 /три/ месеца след получаване на заявка.
* Брой заявки – не повече от 3 /три/ заявки за срока на действие на договора.

5. Технически изисквания:

* Четките за централен пантограф, методите за изпитване и приемането им отговарят на изискванията посочени в:
* приложения чертеж към настоящата техническа спецификация.
* IEC 60413-72 – „Процедура на изпитване за определяне на физическите качества на материала на четки за електрически машини“.
* IEC 60773-83 – „Метод и апаратура за определяне на експлоатационните характеристики на четките“.
* Изделията са произведени не повече от 12 месеца преди датата на доставка.
* Предлаганите изделия са нови и неупотребявани, нямат явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.

Изделията ще бъдат изработени по предоставената конструктивна документация.

6. Опаковка, маркировка:

Опаковка на изделията, които са предмет на обособената позиция – стандартна за производителя, подходяща да предпази стоката при товарене, транспортиране, разтоварване и съхранение за периода на гаранционния им срок.

Маркировка – трайна за целия период на експлоатация, нанесена върху повърхнината противоположна на работната и съдържаща: знак на фирмата производител; тип на материала; последните две цифри от годината на производство.

7. Гаранционен срок.

Гаранционният срок на изделията е …………………….. */да се попълни от участника/* месеца от датата на доставка.

Срок за явяване при рекламация: 10 /десет/ календарни дни от датата на уведомяване.

При рекламации, ще заменяме изделията с нови изцяло за своя сметка.

Срок за подмяна при рекламация: до 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписването на протокола за рекламацията.

8. Документи при доставка:

При всяка доставка се задължаваме да представим на Възложителя следните документи, гарантиращи произхода и качеството на доставените изделия:

* Сертификат за качество или друг еквивалентен документ на предлаганите изделия, издаден от фирмата производител, гарантиращ качеството и произхода на изделията.
* Проспектни материали на предлаганото изделие

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на обособената позиция, в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Всички изделия са нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.

**Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:**

1. Документи за доказване на еквивалентност, ако е приложимо.

2. Копие на валиден сертификат по EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват, включващ и производство на: изделия от графит за електрически машини и/или графитни четки за пантографи, придружен с превод на български език в случай, че сертификата е на чужд език.

3. Други документи и доказателства по преценка на участника.

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име и фамилия)*

**Образец на техническо Предложение за изпълнение на поръчката**

**за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за електрически локомотиви“ – реф.№ 58/2019**

**Обособена позиция №7 – „Доставка на резервни части за комутационни апарати за ел. вериги“.**

ДО:

**“Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево**

ул. "Георги Димитров” № 13

От:

........................................................ – гр. .........................

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ и ГОСПОДА,**

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на **предмета на обособена позиция №7 - „Доставка на резервни части за комутационни апарати за ел. вериги“.**

Предложението за изпълнение на обособената позиция съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от възложителя.

**Предложените от нас условия са както следва:**

1. **Описание на предлаганите изделия за доставка – съгласно таблицата**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Мерна единица** | **Количество** | **Производител** | **Страна на произход** |
| 1 | Палец за пневматичен контактор DLS 6A EL-2 | бр. | 2400 |  |  |

***Забележка:***

*Произход на стоката:* ***ЕС или трета страна.*** *(когато стоката е с произход трета страна* ***се посочва конкретната страна****)*

*В изпълнение на разпоредба на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и“ навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.*

*При доставка на еквивалент да се посочи еквивалент. В случай, че се предлага еквивалент, участника трябва да докаже с подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.*

*Участник доставящ еквивалент на дадено изделие да представи каталог, проспект или други от производителя за еквивалентния изделия на български език, съдържащи техническите данни на изделието.*

2. Срок на изпълнение: 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора или до достигане (изчерпване) на общата му стойност, в зависимост от това, кое от двете събития настъпи по-рано.

3. Място на изпълнение: складова база на Възложителя - отдел „Логистика и контрол” в гр.Раднево

4. Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя.

* Ред на заявяване – заявка от отдел „Логистика и контрол“.
* Срок на изпълнение на всяка отделна заявка – до 45 /четиридесет и пет/ календарни дни след получаване на заявка.
* Брой заявки – не повече от 4 /четири/ заявки за срока на действие на договора.

5. Технически изисквания:

* Предлаганите изделия са нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.
* Предмета на поръчката е изработен по приложения чертеж с № EL 01-00-00/1 и отговаря на изискванията посочени в него.
* Материал за изработване предмета на поръчката: ………… /*описва се от участника*/ съгласно изискванията посочени в стандарт ASTM B715/89 за материал тип I /едно/.
* Предмета на поръчката е със следните механични свойства и електропроводимост ………………………./описва се от участника/, посочени в стандарт ASTM B715/89 за материал тип I /едно/.

Изделията ще бъдат изработени по предоставената конструктивна документация.

6. Опаковка, маркировка:

Опаковка на изделията, които са предмет на поръчката – стандартна за производителя, подходяща да предпази стоката при товарене, разтоварване и съхранение за периода на гаранционния им срок.

Маркировка – всяка опаковка ще е обозначена с етикет със знака на производителя и ще съдържа описание на опакования материали и количество.

7. Гаранционен срок.

Гаранционният срок на изделията е …………………….. */да се попълни от участника/* месеца от датата на доставка.

Срок за явяване при рекламация: 10 /десет/ календарни дни от датата на уведомяване.

При рекламации, ще заменяме изделията с нови изцяло за своя сметка.

Срок за подмяна при рекламация: до 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписването на протокола за рекламацията.

8. Документи при доставка:

При всяка доставка се задължаваме да представим на Възложителя следните документи, гарантиращи произхода и качеството на доставените изделия:

* Сертификат за качество или друг еквивалентен документ на предлаганите изделия, издаден от фирмата производител, гарантиращ качеството и произхода на изделията.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на обособената позиция, в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Всички изделия са нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.

**Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:**

1. Документи за доказване на еквивалентност, ако е приложимо.

2. Копие на валиден сертификат по EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват, включващ производство по метода на прахова металургия и/или изработване на метални изделия, придружен с превод на български език в случай, че сертификата е на чужд език.

3. Други документи и доказателства по преценка на участника.

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име и фамилия)*

**Образец на техническо Предложение за изпълнение на поръчката**

**за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за електрически локомотиви“ – реф.№ 58/2019**

**Обособена позиция №8 – „Доставка на антифрикционни метали“.**

ДО:

**“Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево**

ул. "Георги Димитров” № 13

От:

........................................................ – гр. .........................

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ и ГОСПОДА,**

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на **предмета на обособена позиция №8 - „Доставка на антифрикционни метали“.**

Предложението за изпълнение на обособената позиция съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от възложителя.

**Предложените от нас условия са както следва:**

1. **Описание на предлаганите изделия за доставка – съгласно таблицата**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Мерна единица** | **Количество** | **Производител** | **Страна на произход** |
| 1 | Калаена композиция К-16 | кг. | 890 |  |  |
| 2 | Калаена композиция К-83 | кг. | 427 |  |  |

***Забележка:***

*Произход на стоката:* ***ЕС или трета страна.*** *(когато стоката е с произход трета страна се посочва конкретната страна)*

*В изпълнение на разпоредба на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и“ навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.*

2. Срок на изпълнение: 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора или до достигане (изчерпване) на общата му стойност, в зависимост от това, кое от двете събития настъпи по-рано.

3. Място на изпълнение: складова база на Възложителя - отдел „Логистика и контрол” в гр.Раднево

4. Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя.

* Ред на заявяване – заявка от отдел „Логистика и контрол“.
* Срок на изпълнение на всяка отделна заявка – до 30 /тридесет/ календарни дни след получаване на заявка.
* Брой заявки – не повече от 2 /две/ заявки за срока на действие на договора.

5. Технически изисквания:

Предметът на доставка калаена композиция К16 и К83 е съгласно ……………../*описва се стандарта от участника*/

6. Опаковка, маркировка:

Опаковка на изделията, които са предмет на обособената позиция – стандартна за производителя, подходяща да предпази стоката при товарене, транспортиране, разтоварване и съхранение за периода на гаранционния им срок.

Маркировка – всеки блок от калаената композиция ще бъде с трайна релефна маркировка включваща:

* знак на фирмата производител,
* номер на плавката,
* марка на калаената композиция.

7. Гаранционен срок.

Гаранционният срок на изделията е …………………….. */да се попълни от участника/* месеца от датата на доставка.

Срок за явяване при рекламация: 10 /десет/ календарни дни от датата на уведомяване.

При рекламации, ще заменяме изделията с нови изцяло за своя сметка.

Срок за подмяна при рекламация: до 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписването на протокола за рекламацията.

8. Документи при доставка:

При всяка доставка се задължаваме да представим на Възложителя следните документи, гарантиращи произхода и качеството на доставените изделия:

* Сертификат за качество или друг еквивалентен документ за предлаганата калаена композиция К16 и К83, издаден от производителя - съдържащ: наименование на фирмата производител; марка на композицията; номер на плавката; маса на партидата /плавката/; БДС 1559:1983.
* Образец на протокол от акредитирана лаборатория за химически анализ, съгласно БДС 1559:1983 "Композиции калаени" - копие заверено от участника.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на обособената позиция, в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Всички изделия са нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.

**Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:**

1. Документи за доказване на еквивалентност, ако е приложимо.

2. Други документи и доказателства по преценка на участника.

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име и фамилия)*

**ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за електрически локомотиви“ – реф.№ 58/2019**

**Обособена позиция №1 – „Доставка на резервни части за ходова част и кош на EL-2“.**

ДО:

**“Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево**

ул.“Георги Димитров” № 13

От:

........................................................

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ и ГОСПОДА,**

Изпълнението на предмета на обособената позиция ще извършим при следните цени:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Мерна единица** | **Количество** | **Единична цена**  **/лв. без ДДС/** | **Обща стойност**  **/ лв. без ДДС/** |
| 1 | Втулка направляваща Ф200/240х133,5 | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Възглавница смазваща лапов лагер | бр. | 29 |  |  |
| 3 | Втулка за щанга свързваща | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Гайка кръгла коронна за колоос на EL-2 | бр. | 1 |  |  |
| 5 | Болт 304 358 Т.1 | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Вал главен ляв 752546/281 | бр. | 2 |  |  |
| 7 | Втулка 304423Т.14 | бр. | 1 |  |  |
| 8 | Клин за малко зъбно к-ло МД54609-11/А/ | бр. | 65 |  |  |
| 9 | Лагер сферичен-централна опора | бр. | 1 |  |  |
| 10 | Легло за странична опора | бр. | 1 |  |  |
| 11 | Подложка централна опора | бр. | 1 |  |  |
| 12 | Плъзгалка 485х90х12 за металогумен пакет | бр. | 1 |  |  |
| 13 | Тръба пясъчна лява 371077Т2-Л | бр. | 1 |  |  |
| 14 | Тръба пясъчна дясна 371077Т2-Д | бр. | 1 |  |  |
| 15 | Втулка за тегличен апарат | бр. | 10 |  |  |
| 16 | Кожух за зъбна предавка - ляв 740410 | бр. | 1 |  |  |
| 17 | Кожух за зъбна предавка - десен 740410 | бр. | 1 |  |  |
| 18 | Втулка Ф60,5/70х25 | бр. | 1 |  |  |
| 19 | Втулка Ф50/60х40 | бр. | 1 |  |  |
| 20 | Болт Ф50х130мм | бр. | 12 |  |  |
| 21 | Лице буксово 031332526 H | бр. | 1 |  |  |
| 22 | Рама горна дясна 752546/93Д | бр. | 1 |  |  |
| 23 | Шейна L=1815мм 752298 | бр. | 1 |  |  |
| 24 | Рама горна лява 752546/93Л | бр. | 1 |  |  |
| 25 | Шарнир 752546/166 | бр. | 38 |  |  |
| 26 | Втулка Ф50/40,5х40 | бр. | 1 |  |  |
| 27 | Втулка Ф 50,5/60х40 | бр. | 1 |  |  |
| 28 | Болт лапов М 42х110 | бр. | 1 |  |  |
| 29 | Греда габаритна вътрешна | бр. | 1 |  |  |
| 30 | Греда габаритна външна | бр. | 8 |  |  |
| 31 | Винт за винтов спряг на EL-2 | бр. | 11 |  |  |
| 32 | Планка подложна 170х150х20 | бр. | 1 |  |  |
| 33 | Капак(фланец ляв) к-т 314863-05Л | бр. | 1 |  |  |
| 34 | Капак фланец десен к-т 341863-05-2Д | бр. | 1 |  |  |
| 35 | Пакет металогумен за GBM 350 | бр. | 1 |  |  |
| 36 | Ключ за калодкодържател за EL-2 | бр. | 23 |  |  |
| 37 | Контрашайба малко зъбно колело | бр. | 66 |  |  |
| 38 | Капачка вентил. отвор за тед на EL-2 | бр. | 1 |  |  |
| 39 | Пръстен алумин. лабиринтов тед 350KW EL-2 | бр. | 1 |  |  |
| 40 | Щанга стягаща калодкодържатели EL-2 | бр. | 22 |  |  |
| 41 | Шайба ремъчна Ф68 за компресор 2HV2 | бр. | 1 |  |  |
| 42 | Шайба ремъчна Ф208 ел.дв.вентилатор EL-2 | бр. | 4 |  |  |
| 43 | Гайка М 72/2 вал тягягов дв.GBM 350/1500, EL-2 | бр. | 1 |  |  |
| 44 | Болт за централен пантограф | бр. | 1 |  |  |
| 45 | Контакт неподвижен за БДИ | бр. | 1 |  |  |
| 46 | Втулка Ф50/Ф60х70мм | бр. | 1 |  |  |
| 47 | Болт Ф40х110мм | бр. | 1 |  |  |
| 48 | Носач на пакета на тягов дв. GBM 350, EL-2 | бр. | 1 |  |  |
| 49 | Фасунга централен пантограф | бр. | 1 |  |  |
| 50 | Тръба пружинна за централен пантограф | бр. | 33 |  |  |
| 51 | Тяло лагерно дясно 752546/95:1 | бр. | 1 |  |  |
| 52 | Тяло лагерно ляво 752546/95:3 | бр. | 1 |  |  |
| 53 | Шпонка за лапов лагер | бр. | 1 |  |  |
| 54 | Шина повдигателна щанга 540х50х12 | бр. | 1 |  |  |
| 55 | Капак на мазилен апарат лапов л-р EL-2 | бр. | 30 |  |  |
| 56 | Винтов спряг електрвоз-вагон Ф90 | бр. | 4 |  |  |
| 57 | Шарнир Ф14х50 за централен пантограф | бр. | 1 |  |  |
| 58 | Вилка теглична 370506 Т1А за EL-2 | бр. | 1 |  |  |
| 59 | Тяло лагерно 330610 К:01 за EL-2 | бр. | 1 |  |  |
| **Обща стойност за изпълнение /лв. без ДДС/:** | | | | |  |

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата.

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДДС*,* DDPскладова база на Възложителя /Инкотермс 2010/ - отдел „Логистика и контрол” в гр.Раднево.

Цените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие***.***

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN:..................................................................................

BIC:...................................................

Банка: ...............................................................................

град/клон/офис:............................

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име и фамилия)*

**ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за електрически локомотиви“ – реф.№ 58/2019**

**Обособена позиция №2 – „Доставка на резервни части за ресорно окачване на EL-2“.**

ДО:

**“Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево**

ул.“Георги Димитров” № 13

От:

........................................................

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ и ГОСПОДА,**

Изпълнението на предмета на обособената позиция ще извършим при следните цени:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Мерна единица** | **Количество** | **Единична цена**  **/лв. без ДДС/** | **Обща стойност**  **/ лв. без ДДС/** |
| 1 | Опора за букса без засечка | бр. | 74 |  |  |
| 2 | Планка ресорна елипсовидна | бр. | 60 |  |  |
| 3 | Планка горна за болт пружиннонатегателен | бр. | 105 |  |  |
| 4 | Планка подресорна | бр. | 182 |  |  |
| 5 | Опора за букса със засечка | бр. | 78 |  |  |
| **Обща стойност за изпълнение /лв. без ДДС/:** | | | | |  |

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата.

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДДС*,* DDPскладова база на Възложителя /Инкотермс 2010/ - отдел „Логистика и контрол” в гр.Раднево.

Цените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие***.***

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN:..................................................................................

BIC:...................................................

Банка: ...............................................................................

град/клон/офис:............................

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име и фамилия)*

**ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за електрически локомотиви“ – реф.№ 58/2019**

**Обособена позиция №3 – „Доставка на зъбни колела z=12 и m=12, ляво и дясно“.**

ДО:

**“Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево**

ул.“Георги Димитров” № 13

От:

........................................................

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ и ГОСПОДА,**

Изпълнението на предмета на обособената позиция ще извършим при следните цени:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Мерна единица** | **Количество** | **Единична цена**  **/лв. без ДДС/** | **Обща стойност**  **/ лв. без ДДС/** |
| 1 | Колело зъбно малко десен наклон Z=12 и m=12 | бр. | 114 |  |  |
| 2 | Колело зъбно малко ляв наклон Z=12 и m=12 | бр. | 114 |  |  |
| **Обща стойност за изпълнение /лв. без ДДС/:** | | | | |  |

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата.

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДДС*,* DDPскладова база на Възложителя /Инкотермс 2010/ - отдел „Логистика и контрол” в гр.Раднево.

Цените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие***.***

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN:..................................................................................

BIC:...................................................

Банка: ...............................................................................

град/клон/офис:............................

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име и фамилия)*

**ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за електрически локомотиви“ – реф.№ 58/2019**

**Обособена позиция №4 – „Доставка на резервни части за компресор 2HV2“.**

ДО:

**“Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево**

ул.“Георги Димитров” № 13

От:

........................................................

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ и ГОСПОДА,**

Изпълнението на предмета на обособената позиция ще извършим при следните цени:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Каталожен №** | **Мерна единица** | **Количество** | **Единична цена**  **/лв. без ДДС/** | **Обща стойност**  **/ лв. без ДДС/** |
| 1 | Бутало Ф80.5 к-т за 2HV2 | 6402-41/1 | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Бутало Ф 145 к-т за 2HV2 | 6402-33 | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Клапан смукателен-н.ст. /B63S-A/11.063-1/01 | 11.063-1/0 1 | бр. | 65 |  |  |
| 4 | Клапан нагнетателен-н.ст./B63D-A/ 11.063-2/01 | 11.063-2/01 | бр. | 51 |  |  |
| 5 | Клапан смукателен-в. ст./B40S-A/ 11.040-1/01 | 11.040-1/01 | бр. | 66 |  |  |
| 6 | Клапан нагнетателен-в. ст. /B40D-A/ 11.040-2/01 | 11.040-2/01 | бр. | 51 |  |  |
| 7 | Лагер мотовилков 6402-311.1-0 за 2HV2 | 6402-311 | бр. | 32 |  |  |
| 8 | Тампон 66х25х44 за куплунг компр. 2HV2 |  | бр. | 4 |  |  |
| 9 | Гарнитура тръба компресор 2HV2 EL-2 | 6402-5:7 | бр. | 1 |  |  |
| 10 | Гарнитура капак в.ст. компресор 2HV2 EL-2 | 6402-6:5 | бр. | 21 |  |  |
| 11 | Гарнитура капак н.ст. компресор 2HV2 EL-2 | 6402-5:5 | бр. | 65 |  |  |
| 12 | Цилиндър н.ст. нормален р-р компресор 2HV2 | 6402-5:1 | бр. | 1 |  |  |
| 13 | Гарнитури к-т за компресор 2HV2 на EL-2 |  | бр. | 21 |  |  |
| **Обща стойност за изпълнение /лв. без ДДС/:** | | | | | |  |

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата.

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДДС*,* DDPскладова база на Възложителя /Инкотермс 2010/ - отдел „Логистика и контрол” в гр.Раднево.

Цените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие***.***

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN:..................................................................................

BIC:...................................................

Банка: ...............................................................................

град/клон/офис:............................

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име и фамилия)*

**ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за електрически локомотиви“ – реф.№ 58/2019**

**Обособена позиция №5 – „Доставка на вентили предпазни“.**

ДО:

**“Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево**

ул.“Георги Димитров” № 13

От:

........................................................

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ и ГОСПОДА,**

Изпълнението на предмета на обособената позиция ще извършим при следните цени:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Мерна единица** | **Количество** | **Единична цена**  **/лв. без ДДС/** | **Обща стойност**  **/ лв. без ДДС/** |
| 1 | Вентил предпазен 3,5 bar - съгласно TGL 32-713.03, кат.№4515.1 от каталог 4515.0 на VEB BERLINER BREMSENWERK или еквивалент | бр. | 45 |  |  |
| 2 | Вентил предпазен 8,5 bar - съгласно TGL 32-713.03, кат.№4515.2 от каталог 4515.0 на VEB BERLINER BREMSENWERK или еквивалент | бр. | 30 |  |  |
| 3 | Вентил предпазен 9,5 bar - съгласно TGL 32-713.03, кат.№4515.2 от каталог 4515.0 на VEB BERLINER BREMSENWERK или еквивалент | бр. | 30 |  |  |
| **Обща стойност за изпълнение /лв. без ДДС/:** | | | | |  |

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата.

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДДС*,* DDPскладова база на Възложителя /Инкотермс 2010/ - отдел „Логистика и контрол” в гр.Раднево.

Цените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие***.***

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN:..................................................................................

BIC:...................................................

Банка: ...............................................................................

град/клон/офис:............................

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име и фамилия)*

**ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за електрически локомотиви“ – реф.№ 58/2019**

**Обособена позиция №6 – „Доставка на четка за централен пантограф на EL-2“.**

ДО:

**“Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево**

ул.“Георги Димитров” № 13

От:

........................................................

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ и ГОСПОДА,**

Изпълнението на предмета на обособената позиция ще извършим при следните цени:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Мерна единица** | **Количество** | **Единична цена**  **/лв. без ДДС/** | **Обща стойност**  **/ лв. без ДДС/** |
| 1 | Четка за централен пантограф | бр. | 956 |  |  |
| **Обща стойност за изпълнение /лв. без ДДС/:** | | | | |  |

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата.

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДДС*,* DDPскладова база на Възложителя /Инкотермс 2010/ - отдел „Логистика и контрол” в гр.Раднево.

Цените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие***.***

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN:..................................................................................

BIC:...................................................

Банка: ...............................................................................

град/клон/офис:............................

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име и фамилия)*

**ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за електрически локомотиви“ – реф.№ 58/2019**

**Обособена позиция №7 – „Доставка на резервни части за комутационни апарати за ел. вериги“.**

ДО:

**“Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево**

ул.“Георги Димитров” № 13

От:

........................................................

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ и ГОСПОДА,**

Изпълнението на предмета на обособената позиция ще извършим при следните цени:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Мерна единица** | **Количество** | **Единична цена**  **/лв. без ДДС/** | **Обща стойност**  **/ лв. без ДДС/** |
| 1 | Палец за пневматичен контактор DLS 6A EL-2 | бр. | 2400 |  |  |
| **Обща стойност за изпълнение /лв. без ДДС/:** | | | | |  |

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата.

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДДС*,* DDPскладова база на Възложителя /Инкотермс 2010/ - отдел „Логистика и контрол” в гр.Раднево.

Цените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие***.***

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN:..................................................................................

BIC:...................................................

Банка: ...............................................................................

град/клон/офис:............................

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име и фамилия)*

**ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за електрически локомотиви“ – реф.№ 58/2019**

**Обособена позиция №8 – „Доставка на антифрикционни метали“.**

ДО:

**“Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево**

ул.“Георги Димитров” № 13

От:

........................................................

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ и ГОСПОДА,**

Изпълнението на предмета на обособената позиция ще извършим при следните цени:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Мерна единица** | **Количество** | **Единична цена**  **/лв. без ДДС/** | **Обща стойност**  **/ лв. без ДДС/** |
| 1 | Калаена композиция К-16 | кг. | 890 |  |  |
| 2 | Калаена композиция К-83 | кг. | 427 |  |  |
| **Обща стойност за изпълнение /лв. без ДДС/:** | | | | |  |

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата.

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДДС*,* DDPскладова база на Възложителя /Инкотермс 2010/ - отдел „Логистика и контрол” в гр.Раднево.

Цените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие***.***

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN:..................................................................................

BIC:...................................................

Банка: ...............................................................................

град/клон/офис:............................

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име и фамилия)*

**ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ съдържащи се в опаковката**

**НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

*( посочете наименованието на поръчката и референтен номер)*

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име и фамилия)*