**Образец на техническо Предложение за изпълнение на поръчката**

**за участие в обществена поръчка с предмет: „Разширяване и надграждане на телефонна централа“ – реф.№ 129/2019,**

**Обособена позиция №1: Разширяване капацитета на телефонна централа Telesis PX24X в рудник „Трояново-1“**

ДО:

**“Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево**

ул. "Георги Димитров” № 13

От:

........................................................ – гр. .........................

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ и ГОСПОДА,**

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на предмета на **Обособена позиция №1: Разширяване капацитета на телефонна централа Telesis PX24X в рудник „Трояново-1“.**

Предложението за изпълнение на обособената позиция съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на обособената позиция, изискван от възложителя.

**Предложените от нас условия са както следва:**

Предлагаме да изпълним пълният предмет на обособената позиция, изискван от възложителя - разширяване капацитета на телефонна централа Telesis PX24X в рудник „Трояново-1“.

Предметът включва изпълнението на следните дейности:

- Доставка на хардуера за изнесен капацитет на съществуващата телефонна централа Telesis PX24X;

- Монтаж, подвързване към репартитор, лицензиране и програмиране;

- Доставка на съвместими с централата SIP телефонни апарати;

- Обучение на персонал на Възложителя;

**1. Срок, начин и място на изпълнение на дейностите:**

Срок за изпълнение на договора: до 6 (шест) месеца, считано от датата на подписване на договора.

Начин на изпълнение: еднократна доставка на изделията, телефонните апарати, лицензите и софтуера. След изграждане на капацитета, следва програмиране, администриране и обучение на специалисти.

Място на изпълнение: рудник „Трояново-1“, с. Трояново

**2. Съществуващо положение:**

Запознати сме, че съществуващата централа Telesis PX24X е със следният капацитет:

304 - аналогови абоната с подръжка на CLIP;

4 - цифрови абоната;

16 двупроводни външни аналогови линии (за връзка с други централи);

Телефонната централа се намира в сграда за назначения в рудник „Трояново-1”. Разширяването на капацитета на аналоговите линии и двупроводните външни аналогови линии се реализира в административната сграда, намираща се на 2,5 километра от съществуващата централа.

**3. Технически характеристики на хардуер за изнасянето на капацитета и конфигурацията:**

3.1. Капацитет:

- ….. SIP абонати;

- …... двупроводни аналогови абонати с подръжка на CLIP;

- …… двупроводни външни аналогови линии с подръжка на CLIP;

- ....... външни SIP (trunk) линии;

- ....... разговорни VoIP канали;

3.2. Локално и дистанционно наблюдение, експлоатация и администриране от персонален компютър чрез защитен Web достъп.

3.3. WEB интерфейс за настройка и програмиране.

3.4. Работа под Windows операционна система с управление през LAN мрежата.

3.5. Собствено аварийно захранване на изнесения капацитет за 2 часа.

3.6. ……………………………………………………………………………………………………

/*попълва се* *ако за целта на някое от изискванията е необходима инсталацията на софтуер или активиране на лицензи*/.

3.7. Марка/модел:……………………….

3.8. Производител: ………………………

3.9. Страна на произход:…………………..

**4. Технически характеристики на телефонните апарати:**

4.1. Телефонни апарати:

4.1.1. Ще доставим 8 бр. SIP апарати с …….. запаметяващи бутони със светлинен индикатор (BLF) и …… SIP акаунта. Марка/модел:………………… Производител: ………………… Страна на произход:…………………..

4.1.2. Ще доставим 20 бр. SIP апарати без запаметяващи бутони. Марка/модел:………………… Производител: ………………… Страна на произход:…………………..

4.2. Всички апарати са с дисплей и идентификация на повикването (Caller ID).

4.3. Телефонните SIP апарати са комплектовани с LAN кабел и захранване.

4.4. Всички SIP апарати имат два ethernet порта (WAN, PC), като поддържат 802.1Q VLAN тагове с цел отделяне на свързаността към телефона и компютъра зад него в два отделни VLAN-а.

4.5. Всички SIP апарати поддържат Auto-provision**.**

**5. Гаранционен срок на дейностите, срок явяване при рекламации, срок за отстраняване на констатирани недостатъци.**

5.1. Задължаваме се да осигурим гаранция на новите изделия и софтуер за срок от …. месеца.

5.2. Време за реакция – до 24 часа след уведомяване за проблем.

5.3. Уведомяването се изпраща по електронна поща или по факс, като допълнително се потвърждава получаването му по телефон.

5.4. Срок за отстраняване на рекламация или проблем – до 72 часа след констатиране на причината.

5.5. В случай на дефектиране на ново поставено изделие, същото се заменя с оборотно такова за времето на неговия ремонт.

5.6. В случай на повреда на едно и също изделие повече от 3 пъти в рамките на една година, се заменя с ново.

5.7. Задължаваме се да осигурим телефон, електронна поща и лице за контакт при възникване на гаранционно събитие.

5.8. Задължаваме се да осигурим консултации и помощ от сертифициран специалист при разрешаване на проблеми свързани с надграждането.

5.9. Потвърждаваме, че ще отстраняваме за своя сметка всички възникнали повреди и дефекти на новите изделия по време на гаранционния срок.

5.10. Гаранцията покрива повреди и дефекти на материалите и изделията, вследствие от обичайната експлоатация. Гаранцията не покрива риска от увреждане или унищожаване на изделието, вследствие на непреодолима сила или посегателство на трети лица. Гаранцията се прекратява по отношение на дадено изделие при повреда, причинена от неправилната му експлоатация или съхранение, а именно: удар, триене, механично нараняване,  подлагане на термично, химическо въздействие, вибрации или високо напрежение, не оторизиран демонтаж, опити за ремонт или модификация от страна на Възложителя или други неупълномощени от Изпълнителя лица, неправилно включване или включване по неподходящ начин или при несъобразена мощност.

5.11. Задължаваме се да осигурим наличност от резервни части за новите изделия за целия гаранционен срок.

**6. Документация съпровождаща изпълнението на обособената позиция:**

6.1. Двустранно подписан протокол за извършената работа;

6.2. Сертификати за качество на изделията от завода производител;

6.3. Инструкция за настройка и работа на вложените изделия;

6.4. Гаранционни карти на вложените изделия;

6.5. Фактура-оригинал.

6.6. Списък със съвместимите модели SIP апарати на други производители, освен предложените.

6.7. Ще предоставим документацията на български езикна хартиен носител и в електронен вид.

**7.** **Потвърждаваме, че ще спазваме следните инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи при изпълнение на дейностите:**

7.1. Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

7.2. Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;

7.3. Правилник за пропускателния режим на Възложителя.

**8.** **Изискване за обучение на специалисти на възложителя**

8.1. Задължаваме се да обучим 3 (трима) специалисти за администриране и програмиране на надградената част:

- Достъп до централата с парола през Web интерфейса.

- Създаване и премахване на аналогови градски линии и обвързването им със SIP абонат.

- Създаване, регистриране на SIP абонат и всички необходими за това настройки в централата и телефонния апарат.

- Премахване на SIP абонат.

- Създаване, настройка и управление на външни SIP (trunk) линии.

8.2. Потвърждаваме, че обучението ще е на територията на Възложителя.

**9. Риск и отговорност на изпълнителя:**

9.1. Задължаваме се да извършим дейностите на свой риск, и сме отговорни за цялостната инсталация и пускане в експлоатация на доставените изделия, софтуер и лицензии.

9.2. Ще възстановим за своя сметка всички дефекти, произтичащи от грешки в монтажа и програмирането, производствени дефекти на изделията и материалите, както и ще подменим лошите такива с качествени.

9.3. Отговорни сме за осигуряване на успешното взаимно функциониране на всички инсталирани продукти. В случай, че устройство не може да изпълнява дадена функция, заложена в спецификацията поради недостиг или липса на даден хардуерен модул, софтуер или лиценз, то същите трябва да бъдат предоставени за наша сметка.

9.4. Всички дейности, материали и услуги, които не са описани подробно в това техническо задание, но са необходими за точното изпълнение на проекта, ще се подразбират за включени в техническото и финансовото предложение на участниците.

Изделията и материалите са нови, не са употребявани и са в производствената листа на производителя.

**Приложения към предложението за изпълнение на обособената позиция:**

1. Декларация по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

2. Документ (договор за партньорство, оторизационно писмо, декларация, удостоверение или друг подходящ документ) удостоверяващ, че участникът е оторизиран от производителя или представител на производителя (да се представят доказателства за представителството му), на съответната телефонна централа по обособени позиции, да извършва дейности по доставка и/или продажба, инсталация и поддръжка на продуктите на производителя.

3. Документи за доказване на еквивалентност, ако е приложимо.

4. Други документи и доказателства по преценка на участника.

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име и фамилия)*

**Образец на техническо Предложение за изпълнение на поръчката**

**за участие в обществена поръчка с предмет: „Разширяване и надграждане на телефонна централа“ – реф.№ 129/2019,**

**Обособена позиция №2: Надграждане на телефонна централа Aastra MX-ONE TSW в рудник „Трояново-север“**

ДО:

**“Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево**

ул. "Георги Димитров” № 13

От:

........................................................ – гр. .........................

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ и ГОСПОДА,**

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на предмета на **Обособена позиция №2: Надграждане на телефонна централа Aastra MX-ONE TSW в рудник „Трояново-север“.**

Предложението за изпълнение на обособената позиция съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на обособената позиция, изискван от възложителя.

**Предложените от нас условия са както следва:**

Предлагаме да изпълним пълният предмет на обособената позиция, изискван от възложителя - надграждане на телефонна централа Aastra MX-ONE TSW в рудник „Трояново-север“.

Предметът включва интегриране на нови изделия към съществуващата телефонна централаAastra MX-ONE TSW, заедно със софтуерна миграция.

**1. Описание на предлаганите услуги – съгласно таблиците:**

1.1. Доставка на нови изделия за телефонната централа.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Изделие по задание на Възложителя** | **Изделие предложено от участника** | **Мерна единица** | **Количество** | **Производител** | **Страна на произход** |
| 1 | Платка MX HW MGU2 with 4xE1/T1 ISDN или еквивалент |  | брой | 3 |  |  |
| 2 | Платка ASU-II или еквивалент |  | брой | 2 |  |  |
| 3 | Adapter USB<->V.24 1XSeriel или еквивалент |  | брой | 1 |  |  |
| 4 | Cable RJ45>RJ45 straight 2,4m или еквивалент |  | брой | 8 |  |  |
| 5 | MX HW SSD incl sledge ASU или еквивалент |  | брой | 2 |  |  |
| 6 | MX TS SIP Trunk Channel или еквивалент |  | брой | 15 |  |  |
| 7 | MX 6.x - SIP extension или еквивалент |  | брой | 15 |  |  |

1.2. Активиране на лицензи.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Изделие по задание на Възложителя** | **Изделие предложено от участника** | **Мерна единица** | **Количество** | **Производител** | **Страна на произход** |
| 1 | MX-ONE Telephony System 6.x или еквивалент |  | брой | 1 |  |  |
| 2 | MX TS port migr TSW->TSE 6 или еквивалент |  | брой | 680 |  |  |
| 3 | MX 6.x User или еквивалент |  | брой | 544 |  |  |
| 4 | MX TS CTI Hunt Groups package или еквивалент |  | брой | 2 |  |  |
| 5 | MX TS Analog extension 1 port или еквивалент |  | брой | 480 |  |  |
| 6 | MX TS Operator extension 1 port или еквивалент |  | брой | 1 |  |  |
| 7 | MX TS Digital extension 1 port или еквивалент |  | брой | 64 |  |  |
| 8 | MX TS Analog trunk line 1 port или еквивалент |  | брой | 60 |  |  |
| 9 | MX TS Public ISDN Uside 1 или еквивалент |  | брой | 76 |  |  |
| 10 | MX TS Telephony Server или еквивалент |  | брой | 2 |  |  |
| 11 | MX TS Gateway или еквивалент или еквивалент |  | брой | 3 |  |  |

1.3. Инсталиране на софтуер.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Изделие по задание на Възложителя** | **Изделие предложено от участника** | **Мерна единица** | **Количество** | **Производител** | **Страна на произход** |
| 1 | MX TS Tel Sus SWA Standard 1y или еквивалент |  | брой | 1 |  |  |
| 2 | MX TS Tel User SWA Standard 1y или еквивалент |  | брой | 559 |  |  |
| 3 | MX TS Tel Gateway SWA Standard 1y или еквивалент |  | брой | 3 |  |  |

1.4. Монтаж, подвързване, програмиране и въвеждане в експлоатация.

1.5. Обучение на специалисти за администрирането и различията след ъпгрейда на MX-ONE v 6.2.

**2. Срок, начин и място на изпълнение на дейностите:**

Срок за изпълнение на договора: до 6 (шест) месеца, считано от датата на подписване на договора.

Начин на изпълнение: еднократна доставка на изделията, лицензите и софтуера. Монтаж и подвързване на новите изделия към съществуващата централа. Програмиране и въвеждане в експлоатация. Обучение на специалисти.

Място на изпълнение: рудник „Трояново-север“, с. Ковачево

**3. Съществуващо положение:**

Запознати сме със съществуващото положение:

Основен капацитет:

2 - 2Mbit/s – E1 (30B+D) линии;

2 - ISDN ( 2B+D) абонатни линии;

32 - външни аналогови линии;

32 - вътрешни цифрови абонатни линии;

400 - вътрешни аналогови абонатни линии;

1 - модем за дистанционен контрол и програмиране;

Изнесен капацитет:

2 - ISDN ( 2B+D) абонатни линии;

16 - външни аналогови линии;

16 - вътрешни цифрови абонатни линии;

64 - вътрешни аналогови абонатни линии;

1 - модем за дистанционен контрол и програмиране;

Софтуер за администриране на системата:

SAM Toolbox

**4. Гаранционен срок на дейностите, срок явяване при рекламации, срок за отстраняване на констатирани недостатъци.**

4.1. Задължаваме се да осигурим гаранция на новите изделия и софтуер за срок от ….месеца.

4.2. Време за реакция – до 24 часа след уведомяване за проблем.

4.3. Уведомяването се изпраща по електронна поща или по факс, като допълнително се потвърждава получаването му по телефон.

4.4. Срок за отстраняване на рекламация или проблем – до 72 часа след констатиране на причината.

4.5. В случай на дефектиране на ново поставено изделие, същото се заменя с оборотно такова за времето на неговия ремонт.

4.6. В случай на повреда на едно и също изделие повече от 3 пъти в рамките на една година, се заменя с ново.

4.7. Задължаваме се да осигурим телефон, електронна поща и лице за контакт при възникване на гаранционно събитие.

4.8. Задължаваме се да осигурим консултации и помощ от сертифициран специалист при разрешаване на проблеми свързани с надграждането.

4.9. Потвърждаваме, че ще отстраняваме за своя сметка всички възникнали повреди и дефекти на новите изделия по време на гаранционния срок.

4.10. Гаранцията покрива повреди и дефекти на материалите и изделията, вследствие от обичайната експлоатация. Гаранцията не покрива риска от увреждане или унищожаване на изделието, вследствие на непреодолима сила или посегателство на трети лица. Гаранцията се прекратява по отношение на дадено изделие при повреда, причинена от неправилната му експлоатация или съхранение, а именно: удар, триене, механично нараняване,  подлагане на термично, химическо въздействие, вибрации или високо напрежение, не оторизиран демонтаж, опити за ремонт или модификация от страна на Възложителя или други неупълномощени от Изпълнителя лица, неправилно включване или включване по неподходящ начин или при несъобразена мощност.

4.11. Задължаваме се да осигурим наличност от резервни части за новите изделия за целия гаранционен срок.

**5. Документация съпровождаща изпълнението на обособената позиция:**

5.1. Двустранно подписан протокол за извършената работа;

5.2. Сертификати за качество на вложените изделия от завода производител;

5.3. Инструкция за експлоатация, администриране и програмиране на централата в новата си версия.

5.4. Гаранционни карти на вложените изделия;

5.5. Фактура-оригинал.

**6.** **Потвърждаваме, че ще спазваме следните инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи при изпълнение на дейностите:**

6.1. Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

6.2. Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;

6.3. Правилник за пропускателния режим на Възложителя.

**7.** **Изискване за обучение на специалисти на възложителя**

7.1. Задължаваме се да обучим 3 (трима) специалисти за експлоатация, поддръжка и програмиране на новата версия на централата.

7.2. Обучението включва всички видове дейности и команди по програмирането след надграждането.

7.3. Потвърждаваме, че обучението ще е на територията на Възложителя.

**8. Риск и отговорност на изпълнителя:**

8.1. Задължаваме се да извършим дейностите на свой риск, и сме отговорни за цялостната инсталация и пускане в експлоатация на доставените изделия, софтуер и лицензии.

8.2. Ще възстановим за своя сметка всички дефекти, произтичащи от грешки в монтажа и програмирането, производствени дефекти на изделията и материалите, както и ще подменим лошите такива с качествени.

8.3. Отговорни сме за осигуряване на успешното взаимно функциониране на всички инсталирани продукти. В случай, че устройство не може да изпълнява дадена функция, заложена в спецификацията поради недостиг или липса на даден хардуерен модул, софтуер или лиценз, то същите трябва да бъдат предоставени за наша сметка.

8.4. Всички дейности, материали и услуги, които не са описани подробно в това техническо задание, но са необходими за точното изпълнение на проекта, ще се подразбират за включени в техническото и финансовото предложение на участниците.

Изделията и материалите са нови, не са употребявани и са в производствената листа на производителя.

**Приложения към предложението за изпълнение на обособената позиция:**

1. Декларация по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

2. Документ (договор за партньорство, оторизационно писмо, декларация, удостоверение или друг подходящ документ) удостоверяващ, че участникът е оторизиран от производителя или представител на производителя (да се представят доказателства за представителството му), на съответната телефонна централа по обособени позиции, да извършва дейности по доставка и/или продажба, инсталация и поддръжка на продуктите на производителя.

3. Документи за доказване на еквивалентност, ако е приложимо.

4. Други документи и доказателства по преценка на участника.

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име и фамилия)*

**Образец на техническо Предложение за изпълнение на поръчката**

**за участие в обществена поръчка с предмет: „Разширяване и надграждане на телефонна централа“ – реф.№ 129/2019,**

**Обособена позиция №3: Надграждане на телефонна централа Aastra MX-ONE TSW в рудник „Трояново-3“**

ДО:

**“Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево**

ул. "Георги Димитров” № 13

От:

........................................................ – гр. .........................

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ и ГОСПОДА,**

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на предмета на **Обособена позиция №3: Надграждане на телефонна централа Aastra MX-ONE TSW в рудник „Трояново-3“.**

Предложението за изпълнение на обособената позиция съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на обособената позиция, изискван от възложителя.

**Предложените от нас условия са както следва:**

Предлагаме да изпълним пълният предмет на обособената позиция, изискван от възложителя надграждане на телефонна централа Aastra MX-ONE TSW в рудник „Трояново-3“.

**1. Описание на предлаганите услуги – съгласно таблиците:**

1.1. Интегриране на нови изделия към съществуващата телефонна централаAastra MX-ONE TSW v 6.2.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Изделие по задание на Възложителя** | **Изделие предложено от участника** | **Мерна единица** | **Количество** | **Производител** | **Страна на произход** |
| 1 | MX TS SIP Trunk Channel или еквивалент |  | брой | 15 |  |  |
| 2 | MX 6.x - SIP extension или еквивалент |  | брой | 15 |  |  |

1.2. Активиране на лицензи.

1.3. Инсталиране на софтуер.

1.4. Програмиране и администриране.

1.5. Обучение на специалисти на Възложителя.

1.6. Продължаване на SWA поддръжката от производителя.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Изделие по задание на Възложителя** | **Изделие предложено от участника** | **Мерна единица** | **Количество** | **Производител** | **Страна на произход** |
| 1 | MX TS Tel Sus SWA Standard 2y или еквивалент |  | брой |  1 |  |  |
| 2 | MX TS Tel User SWA Standard 2y или еквивалент |  | брой | 303 |  |  |
| 3 | MX TS Tel Gateway SWA Standard 2y или еквивалент |  | брой | 1 |  |  |

**2. Срок, начин и място на изпълнение на дейностите:**

Срок за изпълнение на договора: до 6 (шест) месеца, считано от датата на подписване на договора.

Начин на изпълнение: еднократна доставка на изделията, лицензите и софтуера. След изграждане на капацитета, следва програмиране, администриране и обучение на специалисти.

Място на изпълнение: рудник „Трояново-3“, с. Медникарово

**3. Съществуващо положение:**

Запознати сме със съществуващото положение:

Капацитет:

2 - 2Mbit/s – E1 (30B+D) линии;

2 - ISDN ( 2B+D) абонатни линии;

16 - външни аналогови линии;

16 - вътрешни цифрови абонатни линии;

240 - вътрешни аналогови абонатни линии;

1 - модем за дистанционен контрол и програмиране;

Софтуер за администриране на системата:

SAM Toolbox

**4. Технически характеристики на разширение на капацитета и конфигурацията**

4.1. Капацитет:

- 15 SIP абонати;

- 15 външни SIP (trunk) линии;

- ….. едновременни разговора при всякаква комбинация между SIP абонати, аналогови абонати, съединителни аналогови линии и външни SIP (trunk) линии;

4.2. Наблюдение, експлоатация и администриране от персонален компютър чрез защитен Web достъп.

4.3. WEB интерфейс за настройка и програмиране.

4.4. Работа под Windows операционна система с управление през LAN мрежата.

4.5. Ако за целта на някое от изискванията е необходима инсталацията на софтуер или активиране на лицензи, то това се предвижда в техническото и ценово предложение.

4.6. ……………………………………………………………………………………………………

/*попълва се* *ако за целта на някое от изискванията е необходима инсталацията на софтуер или активиране на лицензи*/.

**5. Гаранционен срок на дейностите, срок явяване при рекламации, срок за отстраняване на констатирани недостатъци.**

5.1. Задължаваме се да осигурим гаранция на новите изделия и софтуер за срок от ….месеца.

5.2. Време за реакция – до 24 часа след уведомяване за проблем.

5.3. Уведомяването се изпраща по електронна поща или по факс, като допълнително се потвърждава получаването му по телефон.

5.4. Срок за отстраняване на рекламация или проблем – до 72 часа след констатиране на причината.

5.5. В случай на дефектиране на ново поставено изделие, същото се заменя с оборотно такова за времето на неговия ремонт.

5.6. В случай на повреда на едно и също изделие повече от 3 пъти в рамките на една година, се заменя с ново.

5.7. Задължаваме се да осигурим телефон, електронна поща и лице за контакт при възникване на гаранционно събитие.

5.8. Задължаваме се да осигурим консултации и помощ от сертифициран специалист при разрешаване на проблеми свързани с надграждането.

5.9. Потвърждаваме, че ще отстраняваме за своя сметка всички възникнали повреди и дефекти на новите изделия по време на гаранционния срок.

5.10. Гаранцията покрива повреди и дефекти на материалите и изделията, вследствие от обичайната експлоатация. Гаранцията не покрива риска от увреждане или унищожаване на изделието, вследствие на непреодолима сила или посегателство на трети лица. Гаранцията се прекратява по отношение на дадено изделие при повреда, причинена от неправилната му експлоатация или съхранение, а именно: удар, триене, механично нараняване,  подлагане на термично, химическо въздействие, вибрации или високо напрежение, не оторизиран демонтаж, опити за ремонт или модификация от страна на Възложителя или други неупълномощени от Изпълнителя лица, неправилно включване или включване по неподходящ начин или при несъобразена мощност.

5.11. Задължаваме се да осигурим наличност от резервни части за новите изделия за целия гаранционен срок.

**6. Документация съпровождаща изпълнението на обособената позиция:**

6.1. Двустранно подписан протокол за извършената работа;

6.2. Сертификати за качество на вложените изделия от завода производител;

6.3. Инструкция за настройка и работа на вложените изделия;

6.4. Гаранционни карти на вложените изделия;

6.5. Фактура-оригинал.

6.6. Ще предоставим документацията на български езикна хартиен носител и в електронен вид.

**7.** **Потвърждаваме, че ще спазваме следните инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи при изпълнение на дейностите:**

6.1. Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

6.2. Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;

6.3. Правилник за пропускателния режим на Възложителя.

**8.** **Изискване за обучение на специалисти на възложителя**

8.1. Задължаваме се да обучим 3 (трима) специалисти за администриране и програмиране на надградената част:

- Достъп до централата с парола през Web интерфейса.

- Създаване, регистриране на SIP абонат и всички необходими за това настройки в централата и телефонния апарат.

- Премахване на SIP абонат.

- Създаване, настройка и управление на външни SIP (trunk) линии.

8.2. Потвърждаваме, че обучението ще е на територията на Възложителя.

**9. Риск и отговорност на изпълнителя:**

9.1. Задължаваме се да извършим дейностите на свой риск, и сме отговорни за цялостната инсталация и пускане в експлоатация на доставените изделия, софтуер и лицензии.

9.2. Ще възстановим за своя сметка всички дефекти, произтичащи от грешки в монтажа и програмирането, производствени дефекти на изделията и материалите, както и ще подменим лошите такива с качествени.

9.3. Отговорни сме за осигуряване на успешното взаимно функциониране на всички инсталирани продукти. В случай, че устройство не може да изпълнява дадена функция, заложена в спецификацията поради недостиг или липса на даден хардуерен модул, софтуер или лиценз, то същите трябва да бъдат предоставени за наша сметка.

9.4. Всички дейности, материали и услуги, които не са описани подробно в това техническо задание, но са необходими за точното изпълнение на проекта, ще се подразбират за включени в техническото и финансовото предложение на участниците.

Изделията и материалите са нови, не са употребявани и са в производствената листа на производителя.

**Приложения към предложението за изпълнение на обособената позиция:**

1. Декларация по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

2. Документ (договор за партньорство, оторизационно писмо, декларация, удостоверение или друг подходящ документ) удостоверяващ, че участникът е оторизиран от производителя или представител на производителя (да се представят доказателства за представителството му), на съответната телефонна централа по обособени позиции, да извършва дейности по доставка и/или продажба, инсталация и поддръжка на продуктите на производителя.

3. Документи за доказване на еквивалентност, ако е приложимо.

4. Други документи и доказателства по преценка на участника.

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име и фамилия)*

***Образец***

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по чл.39, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на ЗОП**

Долуподписаният**/**ата ................................................................................................................

*(трите имена)*

ЕГН........................................., л.к. №...................................., издадена на ............................. от МВР......................................., в качеството си на ............................................................... на участника ………………………………………………………, във връзка с обявената обществена поръчка с предмет:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(посочете наименованието на поръчката, и референтен номер)*

**ДЕКЛАРИРАМ:**

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име и фамилия)*

*\*Компетентни органи от които може да се получи информация относно обстоятелствата в декларацията:*

Данъци                                   -  НАП

Осигуровки                            -  НОИ

Закрила на заетостта             -  Агенция по заетостта

             -  Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Закрила на околната среда   -  Изпълнителна агенция „Околна среда“

**ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за участие в обществена поръчка с предмет: „Разширяване и надграждане на телефонна централа“ – реф.№ 129/2019,**

**Обособена позиция №1: Разширяване капацитета на телефонна централа Telesis PX24X в рудник „Трояново-1“**

ДО:

**“Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево**

ул.“Георги Димитров” № 13

От:

........................................................

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ и ГОСПОДА,**

Изпълнението на предмета на обособената позиция ще извършим при следните цени:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Мерна единица** | **Количество** | **Единична цена****/лв. без ДДС/** | **Обща стойност****/лв. без ДДС/** |
| 1 | Доставка на хардуер за изнесен капацитет на съществуващата телефонна централа Telesis PX24X | обща стойност |  |  |  |
| 2 | Монтаж, подвързване към репартитор, лицензиране и програмиране | обща стойност |  |  |  |
| 3 | Доставка на SIP апарати със запаметяващи бутони | брой апарати | 8 |  |  |
| 4 | Доставка на SIP апарати без запаметяващи бутони | брой апарати | 20 |  |  |
| 5 | Обучение на персонал на Възложителя | брой служители | 3 |  |  |
| **Обща стойност за изпълнение /лв. без ДДС/:** |  |

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата.

Предлаганата от нас цена за изпълнение на обособената позиция е в лева, без ДДС*,* DDPрудник „Трояново-1“, с. Трояново.

Цените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие***.***

В случай, че бъдем определени за изпълнител на обособената позиция, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN:..................................................................................

BIC:...................................................

Банка: ...............................................................................

град/клон/офис:............................

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име и фамилия)*

**ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за участие в обществена поръчка с предмет: „Разширяване и надграждане на телефонна централа“ – реф.№ 129/2019,**

**Обособена позиция №2: Надграждане на телефонна централа Aastra MX-ONE TSW в рудник „Трояново-север“**

ДО:

**“Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево**

ул.“Георги Димитров” № 13

От:

........................................................

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ и ГОСПОДА,**

Изпълнението на предмета на обособената позиция ще извършим при следните цени:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Мерна единица** | **Количество** | **Единична цена****/лв. без ДДС/** | **Обща стойност** **/ лв. без ДДС/** |
| **1. Доставка на нови изделия за телефонната централа.** |  |  | */не се попълва/* | */не се попълва/* |
| 1.1 | Платка MX HW MGU2 with 4xE1/T1 ISDN или еквивалент | брой | 3 |  |  |
| 1.2 | Платка ASU-II или еквивалент | брой | 2 |  |  |
| 1.3 | Adapter USB<->V.24 1XSeriel или еквивалент | брой | 1 |  |  |
| 1.4 | Cable RJ45>RJ45 straight 2,4m или еквивалент | брой | 8 |  |  |
| 1.5 | MX HW SSD incl sledge ASU или еквивалент | брой | 2 |  |  |
| 1.6 | MX TS SIP Trunk Channel или еквивалент | брой | 15 |  |  |
| 1.7 | MX 6.x - SIP extension или еквивалент | брой | 15 |  |  |
| **2. Активиране на лицензи.** |  |  | */не се попълва/* | */не се попълва/* |
| 2.1 | MX-ONE Telephony System 6.x или еквивалент | брой | 1 |  |  |
| 2.2 | MX TS port migr TSW->TSE 6 или еквивалент | брой | 680 |  |  |
| 2.3 | MX 6.x User или еквивалент | брой | 544 |  |  |
| 2.4 | MX TS CTI Hunt Groups package или еквивалент | брой | 2 |  |  |
| 2.5 | MX TS Analog extension 1 port или еквивалент | брой | 480 |  |  |
| 2.6 | MX TS Operator extension 1 port или еквивалент | брой | 1 |  |  |
| 2.7 | MX TS Digital extension 1 port или еквивалент | брой | 64 |  |  |
| 2.8 | MX TS Analog trunk line 1 port или еквивалент | брой | 60 |  |  |
| 2.9 | MX TS Public ISDN Uside 1 или еквивалент | брой | 76 |  |  |
| 2.10 | MX TS Telephony Server или еквивалент | брой | 2 |  |  |
| 2.11 | MX TS Gateway или еквивалент или еквивалент | брой | 3 |  |  |
| **3. Инсталиране на софтуер.** |  |  | */не се попълва/* | */не се попълва/* |
| 3.1 | MX TS Tel Sus SWA Standard 1y или еквивалент | брой | 1 |  |  |
| 3.2 | MX TS Tel User SWA Standard 1y или еквивалент | брой | 559 |  |  |
| 3.3 | MX TS Tel Gateway SWA Standard 1y или еквивалент | брой | 3 |  |  |
| **4. Монтаж, подвързване, програмиране и въвеждане в експлоатация.** | обща стойност |  |  |  |
| **5. Обучение на специалисти за администрирането и различията след ъпгрейда на MX-ONE v 6.2.** | брой служители | 3 |  |  |
| **Обща стойност за изпълнение /лв. без ДДС/:** |  |

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата.

Предлаганата от нас цена за изпълнение на обособената позиция е в лева, без ДДС*,* DDPрудник „Трояново-север“, с. Ковачево

Цените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие***.***

В случай, че бъдем определени за изпълнител на обособената позиция, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN:..................................................................................

BIC:...................................................

Банка: ...............................................................................

град/клон/офис:............................

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име и фамилия)*

**ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за участие в обществена поръчка с предмет: „Разширяване и надграждане на телефонна централа“ – реф.№ 129/2019,**

**Обособена позиция №3: Надграждане на телефонна централа Aastra MX-ONE TSW в рудник „Трояново-3“**

ДО:

**“Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево**

ул.“Георги Димитров” № 13

От:

........................................................

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ и ГОСПОДА,**

Изпълнението на предмета на обособената позиция ще извършим при следните цени:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Мерна единица** | **Количество** | **Единична цена****/лв. без ДДС/** | **Обща стойност** **/ лв. без ДДС/** |
| **1. Интегриране на нови изделия към съществуващата телефонна централа Aastra MX-ONE TSW v 6.2.** |  |  | */не се попълва/* | */не се попълва/* |
| 1.1 | MX TS SIP Trunk Channel или еквивалент | брой | 15 |  |  |
| 1.2 | MX 6.x - SIP extension или еквивалент | брой | 15 |  |  |
| **2. Активиране на лицензи.** | обща стойност |  |  |  |
| **3. Инсталиране на софтуер.** | обща стойност |  |  |  |
| **4. Програмиране и администриране.** | обща стойност |  |  |  |
| **5. Обучение на специалисти на Възложителя.** | брой служители | 3 |  |  |
| **6. Продължаване на SWA поддръжката от производителя.** |  |  | */не се попълва/* | */не се попълва/* |
| 6.1 | MX TS Tel Sus SWA Standard 2y или еквивалент | брой |  1 |  |  |
| 6.2 | MX TS Tel User SWA Standard 2y или еквивалент | брой | 303 |  |  |
| 6.3 | MX TS Tel Gateway SWA Standard 2y или еквивалент | брой | 1 |  |  |
| **Обща стойност за изпълнение /лв. без ДДС/:** |  |

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата.

Предлаганата от нас цена за изпълнение на обособената позиция е в лева, без ДДС*,* DDPрудник „Трояново-3“, с. Медникарово.

Цените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие***.***

В случай, че бъдем определени за изпълнител на обособената позиция, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN:..................................................................................

BIC:...................................................

Банка: ...............................................................................

град/клон/офис:............................

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име и фамилия)*

**ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ съдържащи се в опаковката**

**НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

*( посочете наименованието на поръчката и референтен номер)*

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име и фамилия)*